**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS**



**ĮSAKYMAS**

**DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO V DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA“ DA-02 PATVIRTINIMO**

2003 m. balandžio 1 d. Nr. 14

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. [44-1076](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24); 2002, Nr. [101-4492](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37CA8EC066D3)) 5 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Kelių priežiūros vadovo V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 (pridedama)[[1]](#footnote-1)\*.

GENERALINIS DIREKTORIUS VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

|  |
| --- |
| **LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA**  **PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS** |

|  |
| --- |
| ***KELIŲ PRIEŽIŪ****RO****S VADOVAS***  ***KPV***  ***V DALIS***  ***AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ***  ***APSKAITA***  ***DA-02*** |

|  |
| --- |
| Kaunas,  2002 |

**TURINYS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS** | **1** |
| **2.** | **NUORODOS** | **1** |
| **3.** | **PAGRINDINĖS SĄVOKOS** | **2** |
| **4.** | **KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA** | **2** |
| 4.1. | Bendrieji nurodymai | 2 |
| 4.2. | Kelių priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas | 3 |
| 4.3. | Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų apskaita | 5 |
| 4.4. | Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų apskaita | 6 |
| **5.** | **KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI** | **7** |
| 5.1. | Bendrieji nurodymai | 7 |
| 5.2. | Įmonėms skirtų kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumas | 7 |
| 5.3. | Atliktų kelių priežiūros darbų ir sunaudotų lėšų ataskaitos | 9 |
|  | **Priedai:** |  |
| **1** | **ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ IR NUSIDĖVĖJIMĄ MAŽINANČIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITOS DOKUMENTAI** | **10** |
| **2** | **KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ NUSTATYMO IR ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITŲ DOKUMENTAI** | **18** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lietuvos automobilių kelių  direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Kelių priežiūros vadovas penktoji dalis | KPV DA-02 |
| Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita | Keičia DAM-99 |

**1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS**

**1.1.** Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) penktoji dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ taikoma vienodai kelių priežiūros (toliau – KP) darbų kiekių apskaitai atlikti, vienodu metodu analizuoti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių (toliau – įmonių (KP darbų Rangovų)) ekonominius rodiklius.

**1.2.** KP darbus sudaro:

1) vertės nekeičiantys darbai, tokie kaip: kelio dangų ir kitų elementų valymas, žolės pjovimas, išplovų užtaisymas, kelio ženklų pataisymas ir panašiai. Šių darbų kiekiai nustatomi, atlikus darbus;

2) nusidėvėjimą mažinantys darbai, tokie kaip: išdaužų, plyšių kelio dangose užtaisymas, atitvarų, kelio ženklų pakeitimas ir panašiai. Šių darbų kiekiai numatomi iš anksto ir jų sąmatos sudaromos prieš darbų pradžią.

**1.3.** Vadovaujantis šioje KPV dalyje nurodyta tvarka, kiekvieną atliktą KP darbą, ne tik nusidėvėjimą mažinantį, kurio kiekiai nustatyti sąmatoje, bet ir vertės nekeičiantį, rekomenduojama registruoti, apskaičiuoti jo vertę, kad įmonės struktūriniuose padaliniuose (toliau  SP) būtų galima paruošti atliktų vertės nekeičiančių KP darbų aktus vidaus apskaitai ir nustatyti įmonės fizinius bei ekonominius rodiklius.

**2. NUORODOS**

KPV penktojoje dalyje pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

**2.1.** Rekomendacijas „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymas“ (Žin., 1998, Nr. [8-190](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C686AD550DF); Žin., 1999, Nr. [83-2481](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A81E7E64397E));

**2.2.** KAM-99 „Kelių apžiūrų metodika“. – Kaunas: VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, 1999. – 31 p.;

**2.3.** Kelių priežiūros vadovo pirmąją dalį KPV PN-01 „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. [4-134](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A11ABFC91EA3));

**2.4.** Kelių priežiūros vadovo antrąją dalį KPV DT-01 „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ (Žin., 2002, Nr. [48-1871](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62FE32072F7E));

|  |
| --- |
| **PATVIRTINTA**  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos  generalinio direktoriaus  200… m. …………………… d. įsakymu Nr. |

**2.5.** Kelių priežiūros vadovo trečiąją dalį KPV EN-01 „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (Žin., 2002, Nr. [4-134](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A11ABFC91EA3));

**2.6.** DMMS-KP 01 „Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinys“ (Žin., 2002, Nr. [48-1871](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62FE32072F7E));

**2.7.** Kelių priežiūros vadovo ketvirtąją dalį KPV TKDP-02 „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ (Žin., 2003, Nr. [16-694](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C9217C3D68D6)).

**3. PAGRINDINĖS SĄVOKOS**

**3.1.** Šioje KPV dalyje naudojamos pagrindinės sąvokos: **„kelių priežiūra“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“,** **„Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“** atitinka jų apibrėžimus, nurodytus Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. [44-1076](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24); 1997, Nr. [96-2424](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07E8421736D6); 2002, Nr. [101-4492](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37CA8EC066D3)), „**KP darbų** **Užsakovas“, „KP darbų Rangovas“** atitinka jų apibrėžimus, nurodytusKPV TDKP-02 [2.7].

**4. KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA**

**4.1. Bendrieji nurodymai**

**4.1.1.** KP darbų apskaitai įmonių SP techniniai darbuotojai (darbų vykdytojai, meistrai arba kiti administracijos paskirti asmenys) pildo gamybinę-techninę dokumentaciją.

**4.1.2.** Įmonės SP techniniai darbuotojai, atliekantys darbų apskaitą, turi būti susipažinę su vertės nekeičiančių ir nusidėvėjimą mažinančių KP darbų sudėtimis (žr. KPV DT-01 [2.4]), šių darbų sugrupavimu į darbų grupes (žr. KPV EN-01 [2.5]), galiojančių normatyvų rinkiniais darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti.

**4.1.3.** Vienodai KP darbų apskaitai atlikti rekomenduojama įmonėse pildyti 1 lentelėje nurodytus dokumentus (dokumentų pavyzdžiai pateikti 1 priede).

**1 lentelė. Atliktų vertės nekeičiančių ir nusidėvėjimą mažinančių**

**kelių priežiūros darbų apskaitos dokumentai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokumentas** | **1 priedas** | **Duomenų šaltinis** | **Periodiškumas** | **Atsakingi** |
| 1. Patrulinių apžiūrų aktai  *(privalomasis)* | 1.1 lentelė | Patrulinės apžiūros | Pagal KAM-99 [2.2] nurodymus | Kelio meistrai |
| 2. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalas  *(privalomasis)* | 1.1 dalis,  1.2 lentelė | Įmonės SP patrulinių apžiūrų aktai ir kelio meistrų operatyvinė informacija apie kas dieną atliktus vertės nekeičiančius KP darbus | Kiekvieną dieną | Įmonės SP darbuotojai |
| 3. Kiekvieno įmonės SP  atliktų per mėnesį vertės nekeičiančių KP darbų sąrašas pagal kelių rūšis, darbų grupes ir kelio elementus  (privalomasis) | 1.3 lentelė | Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalas | Kiekvieną mėnesį | Įmonės SP techniniai darbuotojai |
| 4. Įmonės SP atliktų per mėnesį nusidėvėjimą mažinančių KP darbų kaupiamieji žiniaraščiai  (informacinis) | 1.4 lentelė | Darbų priėmimo aktai (F2) | Kiekvieną mėnesį | Įmonės SP techniniai darbuotojai |

**4.2. Kelių priežiūros darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas**

**4.2.1.** Skaičiuojamoji KP darbų kaina skirta lėšų panaudojimui kontroliuoti, palyginti ją su faktinėmis išlaidomis (žr. 5 skyrių) ir mažinančių nusidėvėjimą KP darbų sąmatoms sudaryti. Įmonės savo nuožiūra gali sudaryti sąmatas pagal 4.2.7 punkte arba rekomendacijose [2.1] nurodytus pavyzdžius.

**4.2.2.** Skaičiuojamųjų kainų bendrieji ekonominiai normatyviai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu. Pagal šiuo metu galiojantį įsakymą KP darbams taikomi tokie ekonominiai normatyvai:

– pridėtinės išlaidos – 70%;

– socialinio draudimo išlaidos – 31% pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 110-325);

– kitos išlaidos – 3%;

– pelnas – 8%;

– pridėtinės vertės mokestis – 18%.

**4.2.3.** KP darbų skaičiuojamosios kainos nustatomos apskaičiuojant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas (žr. 4.2.7 punkte pateiktą pavyzdį).

**4.2.4.** Tiesiogines išlaidas pagal rekomendacijų [2.1] nurodymus sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių sąnaudų (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio) vertė.

4.2.4.1. Medžiagų vertė apskaičiuojama sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų medžiagų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių.

4.2.4.2. Mechanizmų eksploatacijos vertė apskaičiuojama sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių;

4.2.4.3. Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas sudedant darbų vienetui atlikti reikalingų darbo sąnaudų rinkos kainas, padaugintas iš darbų vienetų kiekių.

Statybvietės darbuotojų (darbų vykdytojų, meistrų, linijinių mechanikų, energetikų, buhalterinės apskaitos, geodezininkų ir kt. prižiūrimuose keliuose tiesiogiai dirbančių specialistų) darbo užmokestis priskaičiuojamas 17,3% nuo darbininkų darbo užmokesčio. Šis procentas yra normatyvinis, nurodytas rekomendacijose [2.1] ir taikomas Aplinkos ministerijos nurodymu.

**4.2.5.** Prie apskaičiuotų tiesioginių išlaidų pridedamos netiesioginės išlaidos, kurių rūšis ir ekonominių normatyvų dydį nustato Aplinkos ministerija (žr. 4.2.2 punktą) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD (KP darbų Užsakovas)) nurodomi sutartyse.

**4.2.6.** Netiesioginės išlaidos (socialinio draudimo, pridėtinės išlaidos, kitos išlaidos, pelnas, pridėtinės vertės mokestis) yra nesusietos su tiesioginėmis materialinėmis sąnaudomis darbui atlikti. Užsakovo nurodymu gali būti įvertintos ir kitos objektyviai būtinos išlaidos, o jų dydis nustatomas pagal Aplinkos ministerijos nurodymus.

4.2.6.1. Socialinio draudimo išlaidos priskaičiuojamos nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos, neįskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio.

4.2.6.2. Pridėtinės išlaidos priskaičiuojamos pagal Aplinkos ministerijos nurodytus procentus nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos, neįskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio.

4.2.6.3. Kitos išlaidos apskaičiuojamos detaliai pagal konkrečias KP privalomų darbų sąlygas arba procentais nuo tiesioginių išlaidų. Jų procentą reglamentuoja Aplinkos ministerija, ir šios išlaidos taikomos Užsakovo nurodymu.

4.2.6.4. Pelnas priskaičiuojamas pagal Aplinkos ministerijos nurodytą procentą nuo tiesioginių, pridėtinių, socialinio draudimo ir kitų išlaidų sumos.

4.2.6.5. Įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuotas pridėtinės vertės mokestis yra priskaičiuojamas pagal Aplinkos ministerijos nurodytą procentą nuo bendros darbų vertės.

**4.2.7.** Pagal 4.2.4 ir 4.2.6 punktų nurodymus atliekami skaičiavimai, ir nustatomos atskirų KP darbų skaičiuojamosios kainos (žr. pavyzdį).

PAVYZDYS: KP darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbo kodas** | **Darbų ir išlaidų aprašymas** | **Vidutinė kategorija** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Skaičiuojamoji kaina, Lt** | |
| **Vieneto** | **Iš viso** |
| ***KP 1.2  9*** | ***Žolės pjovimas žemės sankasos šlaituose mechanizuotu ir rankiniu būdu*** |  | ***100 m2*** | ***47,00*** |  |  |
|  | *Darbo sąnaudos* | *4,00* | *žm. val.* | *22,56* | *8,572* | *193,38* |
|  | *150006 Traktorius su žolės pjovimo* |  |  |  |  |  |
|  | *įranga* |  | *maš. val.* | *7,05* | *30,44* | *214,60* |
|  | *489245 Rankinė šienapjovė* |  | *maš. val.* | *6,58* | *11,30* | *74,35* |
|  | *489247 Krovininis automobilis (1,0 t)* |  | *maš. val.* | *7,52* | *22,44* | *168,75* |
| ***KP 2.1  2*** | ***Užterštų a/b dangos plotų valymas rankiniu būdu (plotai, kurių negalima*** |  |  |  |  |  |
|  | ***nuvalyti mechanizuotu būdu)*** |  | ***100 m2*** | ***12,00*** |  |  |
|  | *Darbo sąnaudos* | *1,84* | *žm. val.* | *22,80* | *6,885* | *156,98* |
|  | *489247 Krovininis automobilis (1,0 t)* |  | *maš. val.* | *4,80* | *22,44* | *107,71* |
|  | *Iš viso* |  |  |  |  | *915,77* |
|  | *Tm. sk.: Darbo užmokestis* |  |  |  |  | *350,36* |
|  | *Mechanizmai* |  |  |  |  | *565,41* |
|  | *Statybvietės darb. d. u. (nuo darb. d. u.)* |  | ** | *17,3* |  | *60,61* |
|  | *Tiesioginės išlaidos iš viso* |  |  |  |  | *976,38* |
|  | *Pridėtinės išlaidos (nuo darb. d. u.)* |  | ** | *70* |  | *245,25* |
|  | *Socialinis draudimas (nuo viso. d. u.)* |  | ** | *31* |  | *127,40* |
|  | *Kitos išlaidos (nuo tiesioginių išlaidų)* |  | ** | *3* |  | *29,29* |
|  | *Iš viso:* |  |  |  |  | *1378,32* |
|  | *Pelnas* |  | ** | *8* |  | *110,26* |
|  | *Iš viso:* |  |  |  |  | *1488,58* |
|  | *PVM* |  | ** | *18* |  | *267,94* |
|  | *Iš visų viso:* |  |  |  |  | *1756,52* |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4.3. Vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų apskaita**

**4.3.1.** Priskirtuose prižiūrėti magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose įmonių kelio meistrai, atlikdami vertės nekeičiančius KP privalomus darbus, vadovaujasi sutartyse nurodytų priežiūros lygių reikalavimais (žr. KPV PN-01 [2.3]), darbų atlikimo nurodymais (žr. KPV DT-02 [2.4]) ir atlieka patrulines apžiūras KAM-99 [2.2] nurodytu periodiškumu.

Kiekvieną dieną operatyvinę informaciją apie atliktus kiekviename kelyje vertės nekeičiančius KP darbus, tame skaičiuje ir užfiksuotus nustatytos formos Patrulinių apžiūrų aktuose (žr. 1 priedo 1.1 lentelę), kelio meistrai pateikia SP techniniam darbuotojui surašyti į Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalą (žr. 1 priedo 1.1 dalį ir 1.2 lentelę), kad būtų galima atlikti tikslią darbų apskaitą.

Vertės nekeičiančius KP darbus surašo, nurodydami oro sąlygas (tik žiemą, kai jos yra mainios), darbų vietą, jų aprašymus ir kiekius.

**4.3.2.** Suregistruotus vertės nekeičiančių KP darbų kiekius mėnesio pabaigoje kiekvienas įmonės SP sudeda pagal darbų grupes, parengia suvestinius sąrašus (žr.1 priedo 1.3 lentelę) pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius), kelio elementų dalis.

Vertės nekeičiančių KP darbų sąrašais tikslinga naudotis parengiant metines darbų ataskaitas (žr. 5.3 poskyrį ir 2 priedą).

**4.3.3.** Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašus kiekvieną mėnesį SP gali pateikti įmonės tarnybai, atsakingai už darbų apskaitą, kuri parengia visos įmonės suvestinį sąrašą ir nustato skaičiuojamąją darbų kainą (žr. 4.2 papunktį), arba patys SP, vadovaudamiesi rekomendacijomis [2.1] ir DMMS–KP 01 [2.6] arba kitais galiojančiais normatyvų rinkiniais, gali nustatyti darbų skaičiuojamąją kainą, kartu parengiant vidaus darbų priėmimo aktą (F2). Pagal SP darbų sąrašus sudaromas bendras įmonės darbų sąrašas ir vidaus vertės nekeičiančių KP darbų priėmimo aktas (F2) (žr. KPV TKDP-02 [2.7] 4 priedo 4.1 dalį). Įmonės vidaus vertės nekeičiančių KP darbų priėmimo aktai (F2) naudojami darbų apskaitai, faktinių išlaidų palyginimui su skaičiuojamosiomis kainomis ir skirtomis lėšomis.

**4.3.4.** Vertės nekeičiančių KP darbų apskaitos dokumentai saugomi tam tikrą nustatytą laiko tarpą: kiekvieno SP Patrulinių apžiūrų aktai – trejus metus, Atliktų vertės nekeičiančių kelių priežiūros darbų registracijos žurnalai – penkerius metus, kiekvieno SP ir visos įmonės suvestiniai darbų sąrašai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

**4.3.5.** Vertės nekeičiančių KP darbų apskaitos dokumentų pavyzdžiai pateikti 1 priede.

**4.4. Nusidėvėjimą mažinančių kelių priežiūros darbų apskaita**

**4.4.1.** Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitą atlieka įmonės techniniai darbuotojai, kiekvieną mėnesį tikrinimais, bandymais, matavimais nustatydami faktinius atliktų darbų kiekius.

**4.4.2.** Faktiniai atliktų darbų kiekiai naudojami darbų priėmimo aktų (F2) ir pažymos (F3) (žr. KPV TDKP-02 [2.7]) sudarymui pagal atitinkamas sąmatas ir darbų grupes.

Atliktus darbus, rekomenduojama surašyti į nustatytos formos kaupiamuosius žiniaraščius, pridedamus prie sąmatų (žr. 1 priedo 1.4 lentelę). Tokiu būdu kontroliuojamos atliekamų darbų apimtys.

Pildyti kaupiamuosius žiniaraščius tikslinga tuomet, kai nusidėvėjimą mažinantys KP darbai, nurodyti toje pačioje sąmatoje, vykdomi ilgiau kaip vieną mėnesį.

**4.4.3.** Vienodam įmonių veiklos fizinių ir ekonominių rodiklių nustatymui (žr. 5.2 poskyrį) nusidėvėjimą mažinantys KP darbai, taip pat, kaip ir vertės nekeičiantys, suskirstomi pagal kelių rūšis (magistralinius, krašto, rajoninius kelius).

**4.4.4.** Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitos dokumentai SP saugomi tam tikrą laiko tarpą: sąmatos ir kaupiamieji žiniaraščiai – penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

**4.4.5.** Nusidėvėjimą mažinančių KP darbų apskaitos dokumentai pateikti 1 priede.

**5. KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI**

**5.1. Bendrieji nurodymai**

**5.1.1.** Taikant šioje KPV dalyje nurodytą KP darbų apskaitos pagal kelių ir priežiūros darbų rūšis metodiką, gali būti vienoda tvarka nustatomi įmonių ūkinės veiklos (kelių priežiūros) fiziniai ir ekonominiai rodikliai. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie įmonėms skiriamų KP lėšų naudojimo efektyvumą ir taupumą, lyginti įmonių ūkinės veiklos rodiklius.

**5.1.2.** Vienodam rodiklių nustatymui įmonės pildo 2 lentelėje nurodytus dokumentus.

**2 lentelė. Kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo ir**

**atliktų darbų ataskaitų dokumentai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokumentas** | **2 priedas** | **Duomenų šaltinis** | **Periodiškumas** | **Atsakingi** |
| 1. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodikliai  (privalomasis) | 2.1 lentelė | Įmonei vertės nekeičiantiems darbams skirtos lėšos ir nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktai F(2) bei faktinės išlaidos | Metinė (su įmonės balansu pristatoma į LAKD) | Įmonės techniniai darbuotojai |
| 2. Įmonės atliktų per metus KP darbų ataskaitos pagal kelių rūšis  (privalomasis) | 2.2,  2.3,  2.4,  2.5  lentelės | Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašai, nusidėvėjimą mažinančių KP darbų priėmimo aktai (F2) ir kaupiamieji žiniaraščiai | Metinės (su įmonės balansu pristatomos į LAKD) | Įmonės techniniai darbuotojai |

**5.2. Įmonėms skirtų kelių priežiūros lėšų naudojimo efektyvumas ir taupumas**

**5.2.1.** Kiekvieną mėnesį rekomenduojama suvesti kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rezultatus, o metinius rodiklius (žr. 2 priedo 2.1 lentelę) kartu su balansais pristatyti į LAKD.

**5.2.2.** Pavyzdinė forma, pateikta 2 priedo 2.1 lentelėje, užpildoma remiantis atitinkamais sutarties priedais, faktinėmis išlaidomis pagal buhalterijos duomenis.

**5.2.3.** Vienodai suvedantfaktines išlaidas, rekomenduojama taikyti rekomendacijose [2.1] nurodytas ir 5.2.3.1, 5.2.3.2 papunkčiuose išvardintas pridėtinių bei kitų išlaidų sudėtis.

5.2.3.1. Pridėtines išlaidas sudaro:

1) administracijos ūkio išlaidos:

– administracijos darbuotojų (neįskaitant linijinio personalo) atlyginimas;

– valstybinio socialinio draudimo priskaičiavimai nuo administracijos darbuotojų atlyginimo;

– ūkio išlaidos (pašto, ryšių, transporto, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo, komandiruočių ir kt.);

– ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, inventoriaus įsigijimo, nusidėvėjimo ir remonto išlaidos, kai jos neįskaičiuotos į tiesiogines bei kitas pridėtines išlaidas;

2) kelius prižiūrinčių darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos:

– sanitarinė ir higieninė priežiūra bei buitinės paslaugos;

– žmonių sauga darbe;

3) darbų organizavimo kelių priežiūros ir taisymo ruožuose išlaidos:

– prietaisų ir įrangos amortizaciniai atskaitymai, nusidėvėjimo, remonto, priežiūros, pervežimo išlaidos, kai jos nėra įskaičiuotos į tiesiogines (mechanizmų darbo valandos kainą) bei kitas pridėtines išlaidas;

– priešgaisrinės apsaugos, racionalizacijos, normatyvų rengimo, geodezinių tyrimų, gamybinės laboratorijos darbų, darbų atlikimo vietos priežiūros ir tvarkymo išlaidos;

– darbo įrankiai, drabužiai, avalynė bei apsauginės priemonės;

– laikinų statinių (buitinių ir sargybos patalpų, kontorų, sandėlių, privažiavimų ir pan.) statybos (įrengimo, pritaikymo), eksploatacijos, nugriovimo ir pašalinimo išlaidos, išskaičiavus jų liekamąją vertę;

4) kitos pridėtinės išlaidos:

– patalpų nuoma;

– privalomas draudimas;

– mokestis už žemę;

– mokestis už kelius;

– gamybinio personalo parengimas;

– palūkanos už kreditus ir mokestis už banko paslaugas;

– juridinių kontorų paslaugos ir kt.

5.2.3.2. Kitas išlaidas sudaro:

– kvalifikuotų darbininkų komandiruotės;

– darbas pamainomis ar pakaitiniu būdu;

– darbininkų pervežimas;

– elektros energija, eksploatuojant mechanizmus;

– garas, kuras ir kt.

**5.3.4.** Pagal pateiktus įmonių rezultatus ir rodiklius, atsižvelgiant į prižiūrimų kelių rūšis ir kilometrų skaičių, LAKD arba jos įgaliota kita valstybinė įstaiga gali analizuoti ir daryti išvadas apie kiekvienos įmonės ūkinę veiklą bei pateikti atitinkamus duomenis įvairioms institucijoms.

**5.4. Atliktų kelių priežiūros darbų ataskaitos**

**5.4.1.** Remiantis įmonės vertės nekeičiančių KP darbų sąrašais arba vidaus darbų priėmimo aktais (F2), nusidėvėjimą mažinančių darbų priėmimo aktais (F2) arba kaupiamaisiais žiniaraščiais, įmonės pildo atliktų per metus KP darbų ataskaitas (žr. 2 priedo 2.3, 2.4, 2.5 lenteles).

**5.4.2.** Ataskaitų pavyzdinės formos parengtos atskirai pagal kelių rūšis. Į šias pavyzdines formas įrašyti KPV DT-01 [2.4] nurodyti KP darbai, kurie sugrupuoti į nustatytas ir KPV EN-01 [2.5] bei sutarčių prieduose nurodytas darbų grupes (pasikeitus darbų grupėms, KP darbai gali būti perskirstomi). Kelio elementų kiekių mato vienetai nurodyti tokiais pačiais sustambintais mato vienetais (SMV), kokiais jie pateikti KPV EN-01 [2.5].

**5.4.3.** Užpildant ataskaitas, rekomenduojama vadovautis 2 priede pateiktu pavyzdžiu. Duomenys ataskaitose pateikiami pagal pavyzdinių formų reikalavimus, t. y. eilutėse, kuriose užbraukti brūkšneliai, duomenys nekartojami ir vykdomi formose esančių išnašų nurodymai. Jeigu buvo atlikta tokių darbų, kurie šiose formose neįvardinti, tačiau įmonė juos yra priskyrusi tam tikrai darbų grupei, tokie darbai pateikiami papildomose eilutėse, nurodant darbų pavadinimą, mato vienetą ir kiekį.

**5.4.4.** Pasibaigus ataskaitiniams metams, kartu su įmonės balansu ataskaitos pristatomos kontrolei į LAKD.

**5.4.5.** Įmonėse ir LAKD šių ataskaitų duomenys pritaikomi kelių priežiūros informacijai kaupti, kitų metų KP darbams numatyti ir užduotims rengti, pasitikrinti (savikontrolei) ir kontroliuoti vertės nekeičiančių darbų periodiškumo atitiktį reikalaujamai pagal kelių priežiūros lygius, normatyviniams darbų kiekiams ir darbų sudėtims tikslinti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1 priedas**

**ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ IR NUSIDĖVĖJIMĄ MAŽINANČIŲ**

**KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITOS DOKUMENTAI**

**(1.1 lentelė. Patrulinių apžiūrų akto pavyzdinė forma)**

**VĮ „ ……………….………. “……………..……. struktūrinio padalinio**

**PATRULINIŲ APŽIŪRŲ AKTAS Nr. ….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kelio Nr., km** | **Pastebėtos kliūtys pažaidos**  **(aprašymas ir priimtos priemonės)** | **Atžymos apie įvykdymą** | **Kontroliuojančių asmenų pastabos** (pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data) |
|  |  |  |  |

Apžiūros data …………………… Meistras

*parašas, vardas ir pavardė*

**1 priedo tęsinys**

**(1.1 lentelė. Patrulinių apžiūrų akto užpildymo pavyzdys)**

**VĮ „*Marijampolės* „ *Vilkaviškio* kelių tarnyba**

**PATRULINIŲ APŽIŪRŲ AKTAS Nr. *59***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kelio Nr., km** | **Pastebėtos kliūtys pažaidos**  **(aprašymas ir priimtos priemonės)** | **Atžymos apie**  **įvykdymą** | **Kontroliuojančių asmenų pastabos** (pareigos, parašas,  vardas ir pavardė, data) |
|  |  |  |  |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| *…………….* | *…………………………………………* | *……………………….* | *………………………* |
| *Nr. A.7,* | *17,9 km, pakrypęs kelio ženklas* | *kelio ženklai* |  |
| *17,1–22,1 km* | *19,3 km, nukritęs kelio ženklas* | *tuoj pat buvo* |  |
|  | *21,7 km, pakrypęs kelio ženklas* | *pataisyti (2002 06 28)* |  |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| *Nr. 5107,* | *Danga ties trimis nuovažomis į* | *Atlikta* | *Šlavimą pakartoti* |
| *4,8–10,6 km* | *laukus užteršta purvu (duotas* | *2002 06 28* | *(direktorius (parašas)* |
|  | *nurodymas nugrandyti purvą* |  | *2002 07 02)* |
|  | *rankiniu būdu ir po to nušluoti)* |  |  |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
| …………….. | ………………………………………… | ……………………… | ……………………… |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Apžiūros data *2002 06 28* Meistras \_\_\_\_\_\_\_\_\_*(parašas)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*parašas, vardas ir pavardė*

**1 priedo tęsinys**

**(1.1 dalis. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalo titulinio lapo užpildymo pavyzdys)**

**VĮ „*Marijampolės RK“* *Vilkaviškio kelių tarnyba***

**ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ**

**REGISTRACIJOS ŽURNALAS**

**200 *2* metai**

***Vilkaviškio* kelių tarnybos**

**Vadovas *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(parašas)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(parašas, vardas ir pavardė)

**Pradėtas** *2001* **m.** *sausio 02* **d.**

**Baigtas ……… m. ……………. d.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1 priedo tęsinys**

**(1.2 lentelė. Atliktų vertės nekeičiančių KP darbų registracijos žurnalo vidurinių lapų užpildymo pavyzdys)**

*ištrauka iš 12 ir 39* psl.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įrašo Nr.** | **Data** | **Oro sąlygos (pildoma tik žiemą)** | **Darbų vieta**  **(kelio Nr., km)** | **Darbų**  **aprašymas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Užpildžiusio asmens** parašas, pavardė | **Techninę kontrolę vykdančių asmenų pastabos ir nurodymai** (data, pareigos, parašas, pavardė |
|
|
| *63* | *2002 02 21* | *Plikledis,-2°C* | *Nr. A7,* | *Šlapios druskos* | *1000 m²* | *40,000* | *K. Jonaitis* |  |
|  |  |  | *17,1–22,1 km* | *skleidimas* |  |  | *(parašas)* |  |
| *……………...* | *………..…….* | …………………….. | *…………….* | *…………………………………* | *………* | *………..* | …………………………. |  |
| *…………..…..* | *……………..* | …………………….. | *……………* | *…………………………………* | *………* | *…….…* | ………………………….. |  |
| *165* | *2002 06 27* |  | *Nr. 5107,* | *Dangos valymas* | *100 m²* | *185,50* | *K. Jonaitis* |  |
|  |  |  | *4,4–30,9 km* |  |  |  | *(parašas)* |  |
|  | *–“–* |  | *Nr. 5107,* | *Pralaidų valymas* | *pralaida* | *4,00* | *K. Jonaitis* |  |
|  |  |  | *4,4–30,9 km* |  |  |  | *(parašas)* |  |
|  | *–“–* |  | *Nr. 137,* | *Žolės pjovimas šlaituose* | *100 m²* | *40,50* | *K. Jonaitis* |  |
|  |  |  | *5,0–15,0 km* |  |  |  | *(parašas)* |  |
|  | …………..….. | …..…………..…… | …………….… | …………………………………. | ………. | ………. | *……………………………* |  |
|  | *………….…..* | *…………………...* | *…………….…* | *………………………………….* | *………* | *………* | *………….………………..* |  |
|  | *………….…..* | *……………………* | *………….……* | *…………………………………..* | *……..* | *………* | *…………………………..* |  |
| *166* | *2002 06 28* |  | *Nr. A7,* | *Žolės pjovimas šalikelėse* | *100 m²* | *96,00* | *K. Jonaitis* |  |
|  |  |  | *17,1–22,1 km* |  |  |  | *(parašas)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *–“–* |  | *Nr. A7,* | *Ženklų skydų pataisymas* | *vnt.* | *3* | *K. Jonaitis* | *18,54 km ženklo H nuokr.* |
|  |  |  | *17,1–22,1 km* | *(patrulinių apžiūrų* |  |  | *(parašas)* | *didesnis už leistinąjį, patai-* |
|  |  |  |  | *aktas Nr. 59)* |  |  |  | *syti tuoj pat (2002 06 29* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *techn. tarnyb. inž. (parašas)* |
|  | *–“–* |  | *Nr. 137,* | *Signalinių stulpelių pakeitimas* | *vnt.* | *12* | *K. Jonaitis* |  |
|  |  |  | *0,5–6,0 km* |  |  |  | *(parašas)* |  |
| ………… | …….…….. | *…………………….* | *…………….* | *………………………………..* | *………* | *………* | …………………….….. | …………………….…. |
| …………. | ….……….. | *……………………* | *……………* | *………………………………..* | *………* | *………* | ………………………. | ……………………… |

1 priedo tęsinys

**(1.3 lentelė. Per mėnesį atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašo pavyzdinė forma)**

**VĮ „ …………………………“………………….…. struktūrinio padalinio ………………………. keliuose[1])**

**ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ SĄRAŠAS**

*(pagal darbų grupes)*

………m. ………………………mėn.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų**  **grupė** | **Kelio elementų dalys2** | **Darbų pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Darbų kiekius pateikė: ……………..…………………………

*Pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

Darbų kiekius patikrino: ………………………………...……

*Pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

**1 priedo tęsinys**

**(1.3 lentelė. Per mėnesį atliktų vertės nekeičiančių KP darbų sąrašo užpildymo pavyzdys)**

**VĮ „*Marijampolės* *RK*“ *Vilkaviškio kelių tarnyba***

***magistraliniuose* keliuose**

**ATLIKTŲ VERTĖS NEKEIČIANČIŲ KP DARBŲ SĄRAŠAS**

***(pagal darbų grupes)***

***200 2* m. *birželio* mėn.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | **Kelio elementų dalys** | **Darbų pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** |
| *6.1* | *1.2* | *Žolės pjovimas šlaituose* | *100 m²* | *1240,00* |
|  | *1.4* | *Žolės pjovimas šalikelėse* | *100 m²* | *320,00* |
|  | *2.1* | *A/b dangos valymas* | *100 m²* | *750,00* |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | ……………. | ………... |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | ……………. | ………... |
| *6.3* | *6.4* | *Ženklų skydų pataisymas* | *vnt.* | *15* |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | ……………. | ………... |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | ……………. | ………... |
| *6.4* | *8.2* | *Signalinių stulpelių (plastikinių) pastatymas* | *vnt.* |  |
|  | *8.2* | *Sugadintų plastikinių atšvaitų pakeitimas* | *vnt.* |  |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | *…………….* | *………...* |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | *…………….* | *………...* |
| *6.5* | *5.5* | *Pavėsinių valymas* | *100 m²* | *14,40* |
|  | *5.6* | *Tualetų valymas* |  | *126,00* |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | *…………….* | *………...* |
| *6.6* | *–* | *KOSIS priežiūra* | *vnt.* | *1* |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | *…………….* | *………...* |
| *6.7* | *8.2* | *Sulaužytų signalinių stulpelių pakeitimas* | *vnt.* | *5* |
|  | *9.1* | *Audros išverstų medžių pašalinimas* | *vnt.* | *11* |
| *……….* | *………..* | *…………………………………………………* | *…………….* | *………...* |
| *6.8* | *4.1* | *Pralaidų valymas* | *pralaida* | *6.8* |

Darbų kiekius pateikė:\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(parašas)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

Darbų kiekius patikrino: \_\_\_\_\_*(parašas)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1 priedo tęsinys**

**(1.4 lentelė. Atliktų per mėnesį / nuo metų pradžios nusidėvėjimą mažinančių**

**KP darbų kaupiamojo žiniaraščio užpildymo pavyzdys)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąmatos Nr. *14*  eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Suma  Lt | 1 mėn.  (balandis) | | 2 mėn.  (gegužė) | | Nuo metų pradžios | |
| Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma |
| *1.* | *KP 6.3 – 10* | *Sulaužytų arba deformuotų* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *metalinių atramų pakeitimas* | *vnt.* | *26* | *4026,36* | *6* | *926,16* | *6* | *926,16* | *12* | *1852,32* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.* | *KP 6.4 – 8* | *Kelio ženklų skydų pakeitimas* |  |  |  |  |  |  |  | *6* |  |
|  |  | *naujais rankiniu būdu, kai* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *skydai tvirtinami prie dvistiebių* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *atramų ir skydų kraštinė* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *ilgesnė kaip vienas metras* | *vnt.* | *13* | *3153,48* | *3* | *727,73* | *3* | *727,73* |  | *1455,46* |
|  |  | *Iš viso:* |  |  | *7179,84* |  | *1656,89* |  | *1656,89* |  | *3313,78* |
|  |  | *Statybvietės darbuotojų d. u.* | *%* | *17,3* | *95,93* |  | *22,14* |  | *22,14* |  | *44,28* |
|  |  | *Iš viso tiesioginių išlaidų* |  |  | *7275,77* |  | *1679,03* |  | *1679,03* |  | *3358,06* |
|  |  | *Pridėtinės išlaidos (nuo 554,52 Lt)* | *%* | *70* | *388,16* |  | *89,57* |  | *89,57* |  | *179,14* |
|  |  | *Socialinio draudimo išlaidos* | *%* | *31* | *201,64* |  | *46,53* |  | *46,53* |  | *93,06* |
|  |  | *Kitos išlaidos* | *%* | *3* | *218,27* |  | *50,37* |  | *50,37* |  | *100,74* |
|  |  | *Iš viso:* |  |  | *8083,84* |  | *1916,53* |  | *1916,53* |  | *3833,06* |
|  |  | *Pelnas* | *%* | *8* | *646,71* |  | *153,32* |  | *153,32* |  | *306,64* |
|  |  | *Iš viso:* |  |  | *8730,55* |  | *2069,85* |  | *2069,85* |  | *4139,70* |
|  |  | *Pridėtinės vertės mokestis* | *%* | *18* | *1571,50* |  | *372,57* |  | *372,57* |  | *745,14* |
|  |  | *Iš viso:* |  |  | *10302,05* |  | *2442,42* |  | *2442,42* |  | *4884,84* |

**1 priedo tęsinys**

1.4 lentelė (2 lapas)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąmatos Nr. *14* | 3 mėn.  (birželis) | | Nuo metų pradžios | | 4 mėn.  (liepa) | | Nuo metų pradžios | |  | |  | | Skirtumas | |
| eilutė | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma |
| *1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  | *6* | *926,16* | *18* | *2778,48* | *8* | *1247,88* | *26* | *4026,36* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* | *0* |
| *2.* |  |  |  |  |  |  |  |  | *–* | *–* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *3* | *727,73* | *9* | *2183,19* | *4* | *970,29* | *13* | *3153,48* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *1656,89* |  | *4970,67* |  | *2209,17* |  | *7179,84* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *22,14* |  | *66,42* |  | *29,51* |  | *95,93* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *1679,03* |  | *5037,09* |  | *2238,68* |  | *7275,77* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *89,57* |  | *268,71* |  | *119,45* |  | *388,16* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *46,53* |  | *139,59* |  | *62,05* |  | *201,64* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *50,37* |  | *151,11* |  | *67,16* |  | *218,27* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *1916,53* |  | *5749,59* |  | *2334,25* |  | *8083,84* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *153,32* |  | *459,96* |  | *186,75* |  | *646,71* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *2069,85* |  | *6209,55* |  | *2521,00* |  | *8730,55* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *372,57* |  | *1117,71* |  | *453,79* |  | *1571,50* |  |  |  |  | *0* | *0* |
|  |  | *2442,42* |  | *7327,26* |  | *2974,79* |  | *10302,05* |  |  |  |  | *0* | *0* |

Žiniaraštį užpildė:\_\_\_\_\_\_*(parašas)\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2 priedas**

**KELIŲ PRIEŽIŪROS LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIŲ NUSTATYMO IR ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITŲ DOKUMENTAI**

**(2.1 lentelė. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių nustatymo pavyzdinė forma)**

VĮ „………………………………..“

……….. m. ………….. METŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ

RODIKLIAI LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUM

Magistraliniai keliai – ……....…km

Krašto keliai – …………..….…. km

Rajoniniai keliai – …………….. km

(tūkst. Lt)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DARBŲ IR KELIŲ RŪŠYS | FAKTINĖS IŠLAIDOS | | | | | | | | | | | Faktinės išlaidos  (Su PVM) | Skirtos finansavimo apimtys | REZULTATAS ±  (Finansavimo apimtys minus faktinės išlaidos su PVM) |
| Iš visų viso | Iš jų: | | | | | | | | | |
| Tiesioginės išlaidos | | | | | | Netiesioginės išlaidos | | | |
| Iš viso | Tm. skaičiuje: | | | | | Iš viso | Tm. skaičiuje: | | |
| Darbo užmok. | | Medžiagos | Transportas ir mechanizmai | | Soc. draudimo | Pridėtinės | Kitos |
| Iš viso | Statybv. darbuot. d. u. |
| Nuosavi | Samdomi |
| **Vertės nekeičiantys**  **KP darbai iš viso:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm. sk.: magistraliniuose keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krašto keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rajoniniuose keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nusidėvėjimą mažinantys KP darbai iš viso:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm. sk.: magistraliniuose keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krašto keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rajoniniuose keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš visų viso:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tm. sk.: magistraliniuose keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krašto keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rajoniniuose keliuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VĮ „…………………………………..“ direktoriaus pavaduotojas ……………………………………….…

*parašas, vardas ir pavardė*

Užpildė:…………………………………

*pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

**2 priedo (tęsinys)**

**(2.1 lentelė. Valstybinių kelių priežiūrai skirtų lėšų naudojimo efektyvumo rodiklių užpildymo pavyzdys)**

VĮ „*Tauragės**RK*“

*200 2* METŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI

SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Magistraliniai keliai – *159,70* km

Krašto keliai – *643,50* km

Rajoniniai keliai – *1682,80* km

(tūkst. Lt)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DARBŲ IR KELIŲ RŪŠYS | FAKTINĖS IŠLAIDOS | | | | | | | | | | | Faktinės išlaidos  (Su PVM) | Skirtos finansavimo apimtys | REZULTATAS ±  (Finansavimo apimtys minus faktinės išlaidos su PVM) |
| Iš visų viso | Iš jų: | | | | | | | | | |
| Tiesioginės išlaidos | | | | | | Netiesioginės išlaidos | | | |
| Iš viso | Tm. skaičiuje: | | | | | Iš viso | Tm. skaičiuje: | | |
| Darbo užmok. | | Medžiagos | Transportas ir mechanizmai | | Soc. draudimo | Pridėtinės | Kitos |
| Iš viso | Statybv. darbuot. d. u. |
| Nuosavi | Samdomi |
| **Vertės nekeičiantys**  **KP darbai iš viso:** | 8387,1 | 6090,3 | 1551,3 | 329,4 | 1781,4 | 2367,6 | 390,0 | 2296,8 | 566,1 | 1434,6 | 296,1 | 9896,8 | 9060,0 | –836,8 |
| Tm. sk.: magistraliniuose keliuose | 944,1 | 685,8 | 188,4 | 36,9 | 198,0 | 255,0 | 44.4 | 258,3 | 63,9 | 161,4 | 33,0 | 1114,0 | 1020,0 | –94,0 |
| krašto keliuose | 3278,1 | 2386,5 | 653,1 | 107,7 | 699,0 | 889,2 | 145,2 | 891,6 | 219,9 | 557,1 | 114,6 | 3868,2 | 3519,0 | –349,2 |
| rajoniniuose keliuose | 4164,9 | 3018,0 | 709,8 | 184,8 | 884,4 | 1223,4 | 200,4 | 1146,9 | 282,3 | 716,1 | 148,5 | 4914,6 | 4521,0 | –393,6 |
| **Nusidėvėjimą mažinantys KP darbai iš viso:** | 3393,9 | 2464,5 | 627,9 | 133,2 | 720,9 | 957,9 | 157,8 | 929,4 | 229,2 | 580,5 | 119,7 | 4004,8 | 3666,0 | –338,8 |
| Tm. sk.: magistraliniuose keliuose | 380,4 | 275,7 | 75,9 | 15,0 | 79,5 | 102,3 | 18,0 | 104,7 | 26,1 | 65,4 | 13,5 | 448,9 | 411,0 | –37,9 |
| krašto keliuose | 1324,5 | 963,9 | 264,0 | 43,5 | 282,3 | 358,8 | 58,8 | 360,6 | 88,50 | 225,6 | 46,5 | 1562,9 | 1422,0 | –140,9 |
| rajoniniuose keliuose | 1689,0 | 1224,9 | 288,0 | 74,7 | 359,1 | 496,8 | 81,0 | 464,1 | 114,9 | 289,5 | 59,7 | 1993,0 | 1833,0 | –160,0 |
| **Iš visų viso:** | 11781,0 | 8554,8 | 2179,2 | 462,6 | 2502,3 | 3325,5 | 547,8 | 3226,2 | 795,3 | 2015,1 | 415,8 | 13901,6 | 12726,0 | –1175,6 |
| Tm. sk.: magistraliniuose keliuose | 1324,5 | 961,5 | 264,3 | 51,9 | 277,5 | 357,3 | 62,4 | 363,0 | 89,7 | 226,8 | 46,5 | 1562,9 | 1431,0 | –131,9 |
| krašto keliuose | 4602,6 | 3350,4 | 917,1 | 151,2 | 981,3 | 1248,0 | 204,0 | 1252,2 | 308,4 | 782,7 | 161,1 | 5431,1 | 4941,0 | –490,1 |
| rajoniniuose keliuose | 5853,9 | 4242,9 | 997,8 | 259,5 | 1243,5 | 1720,2 | 281,4 | 1611,0 | 397,2 | 1005,6 | 208,2 | 6907,6 | 6354,0 | –553,6 |

VĮ „ *Telšių* *RK*“ direktoriaus pavaduotojas \_\_\_\_\_\_\_\_\_*(parašas)\_\_\_\_\_\_\_*

*parašas, vardas ir pavardė*

Užpildė *\_\_\_\_\_\_\_(parašas)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*pareigos, parašas, vardas ir pavardė*

**2 priedo tęsinys**

**(2.2 lentelė. Įmonės magistraliniuose keliuose atliktų per metus priežiūros darbų ataskaita** **pavyzdinė forma)**

VĮ „. “ MAGISTRALINIŲ KELIŲ KM

ATLIKTŲ PER 200….. M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų**  **grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
| **6.1.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.2.1. Šlaitų | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 1.3.1. Griovių | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 1.4.1. Šalikelių | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono;  2.3.1. Grindinių;  3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga | } | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.3.1. Kelkraščių su vejos danga | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga | | 1000 m²/vnt. |  | 1000 m² |  |
| 5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga | | 1000 m²/vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.1.1. Salelių kelio ženklams | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.3.1. Atramų kelio ženklams | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų | |  |  |  |  |
| – sijinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| – parapetinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| – trosinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| 8.2.1-1. Signalinių stulpelių: | |  |  |  |  |
| – plastikinių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| – gelžbetoninių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| 8.3.1. Tvorų | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| 12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus | | 100 vnt. |  | 1000 m² |  |
| ***Žolės pjovimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.5. Skiriamosiose juostose | | – | – | 1000 m² |  |
| 1.2.4. Šlaituose | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.3.4. Grioviuose | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.4.8. Šalikelėse | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga;  5.2.4. Salelėse kelio ženklams | } | – | – | 1000 m² |  |
| ***Krūmų kirtimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.4. Šlaituose | | – | – | 100 m² |  |
| 1.3.4. Grioviuose | | – | – | 100 m² |  |
| 1.4.2. Šalikelėse | | – | – | 100 m² |  |
| 1) darbų pavadinimo šifras atitinka šifrą, nurodytą KPV EN-01 [2.5]; darbų grupės – nurodytas sutarties prieduose;  2) šio stulpelio eilutėse įrašomi per metus atliktų darbų kiekiai (darbų kiekiai 6.1–6.8 darbų grupėms surenkami pagal darbų sąrašus ir jie, atsižvelgiant į tai kiek kartų per metus kartojasi, gali viršyti kelio elementų kiekius) 6.9-6.16 darbų grupėms – pagal aktus F2 ir kaupiamuosius žiniaraščius prie sąmatų);  \*SMV kiekiai įrašomi, pridedant prilygintų magistraliniams krašto kelių SMV kiekius. | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (2 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų**  **grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | ***Išplovų užtaisymas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.2. Šlaituose | | – | – | m³ |  |
| ***Sąnašų pašalinimas:*** | |  |  |  |  |
| 4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių, šulinėlių | | 1000 m |  | m³ |  |
| 8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų | | – | – | m³ |  |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose 3.1.2 ir kelkraščiuose iš asfalto | | – | – | 10 m² |  |
|  | 2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dan- 3.1.3 gose ir kelkraščiuose iš asfalto | | – | – | 10 m |  |
|  | 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų, skersinių nuolydžių ištaisymas kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas) | | – | – | 1000 m² |  |
|  | \*\* | | – | – |  |  |
|  |  | | – | – |  |  |
| **6.2.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą** | | – | – | – | – |
|  | ***Sniego valymas nuo:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.3.5. Griovių | | – | – | 1000 m² |  |
| 2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais;  5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga | | – | – | 1000 m² |  |
| 5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga | | – | – | 1000 m² |  |
| 5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui | | 10 vnt./100 m² |  | 100 m² |  |
| 5.4.5. Poilsio aikštelių | | 1000 m² |  | 100 m² |  |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.6.7. Tualetų | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.9.4. Laiptų | | 100 m |  | 100 m² |  |
| 5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų | | 100 m |  | 100 m² |  |
| 5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių | | vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.4.1-4. Ženklų skydų | | – | – | 100 m² |  |
| 8.1.1-3. Apsauginių atitvarų | | – | – | 100 m² |  |
| 8.2.1-2. Signalinių stulpelių | | – | – | 100 vnt. |  |
| 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | 1000 m²/ km |  | 1000 m² |  |
| 11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 11.2.6. Šalitilčių | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | | – | – | 1000 m² |  |
| ***Barstymas:*** | |  |  |  |  |
| 2.1.15. Asfalto ir betono dangų;  10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų;  11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių;  12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | } | – | – | 1000 m² |  |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių;  5.6.7. Tualetų;  5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių;  5.10.3. Priėjimų prie šulinių;  11.2.6. Šalitilčių | } | – | – | 100 m² |  |
| 1), 2), \*žr. 3.3 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (3 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų**  **grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | ***Priežiūra per polaidį:*** | |  |  |  |  |
| 4.1.6. Pralaidų | | vnt. |  | 100 m³ |  |
| 4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | | 1 pralaidai |  | 100 m³ |  |
| 4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių | | vnt. |  | vnt. |  |
| 4.4.3. Greitviečių, latakų | | 1000 m |  | 100 m |  |
|  | ***Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:*** | |  |  |  |  |
|  | 8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių | | – | – | 100 m |  |
|  | 8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių | | – | – | 100 m |  |
| 8.2.2-7. Signalinių gairių | | – | – | 100 vnt. |  |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2, 2.3.2. Laikinas išdaužų užtaisymas | |  |  |  |  |
|  | \*\* | | – | – |  |  |
|  |  | | – | – |  |  |
| **6.3.** | **Sugadintų ženklų atstatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Atstatymas:*** | |  |  |  |  |
| 6.4.3-1. Standartinių ženklų | | 100 vnt. |  | vnt. |  |
| 6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m | | 100 vnt. |  | vnt. |  |
|  | **\*\*** | | – | – |  |  |
|  |  | | – | – |  |  |
|  |  | | – | – |  |  |
| **6.4.** | **Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Pastatymas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| ***Pakeitimas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.1.3-(12,14), 8.2.2-5. Atitvarų ir sig-nalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plastikinių) | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios  plėvelės | |  |  | m² |  |
|  | **\*\*** | | – | – |  |  |
|  |  | | – | – |  |  |
| **6.5.** | **Pakelės statinių ir želdinių priežiūra** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
| 5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui | | – | – | 100 m² |  |
| 5.4.1. Poilsio aikštelių | | – | – | 100 m² |  |
| 5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | | – | – | 100 m² |  |
| 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos | | – | – | 100 m² |  |
| 5.7.2. Šiukšlių dėžių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| 5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių | | – | – | 100 m² |  |
| 5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos | | – | – | 100 m² |  |
| 10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | – | – | 1000 m² |  |
| 9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų;  9.1.3. Gyvatvorių | } | 100 m² |  | 100 m² |  |
| 9.2.1 – (3,4). Gėlynų | | 100 m² |  | 100 m² |  |
| 1), 2), \* žr. 3.3 dalies pirmą lapą | | | | | | |
| 3) išvardinti  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | | |

**2 priedo** **tęsinys**

2.2 lentelė(4 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | **\*\*** | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.6.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra** | – | – | – | – |
|  | ***Priežiūra:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | vnt. |  | vnt. |  |
| Apšvietimo įrenginių | vnt. |  | vnt. |  |
| Eismo apskaitos įrenginių | vnt. |  | vnt. |  |
| Kitų kelio įrenginių3) | vnt. |  | vnt. |  |
| **6.7**. | **Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Vejos dangų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
|  | 1.1.2-1. Skiriamosiose juostose | – | – | 100 m² |  |
|  | 3.3.2-1. Kelkraščiuose | – | – | 100 m² |  |
|  | ***Pakeitimas:*** |  |  |  |  |
|  | 6.3.4-(1,2). Kelio ženklų atramų | – | – | vnt. |  |
|  | 6.4.3-4. Kelio ženklų | – | – | vnt. |  |
|  | 8.1.3. Sijinių, parapetinių, trosinių atitvarų | – | – | 100 m |  |
|  | 8.2.2-3. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | – | – | vnt. |  |
|  | 8.2.2-4. Plastikinių signalinių stulpelių | – | – | vnt. |  |
|  | 11.4.4-3 Tiltų turėklų | – | – | 100 m |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.8.** | **Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė**  **priežiūra** | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** |  |  |  |  |
| 4.1.1. Pralaidų | – | – | vnt./m³ |  |
| 4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | – | – | 100 m/m³ |  |
| 11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies | – | – | 1000 m² |  |
| 11.2.1. Šalitilčių | – | – | 1000 m² |  |
| 11.3.1. Apsauginių atitvarų | 100 m |  | 1000 m² |  |
| 11.4.1. Turėklų | 100 m |  | 100 m |  |
| 11.5.1. Patilčių, kūgių | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| ***Išplovų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
| 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | m³ |  |
| 11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | m³ |  |
| ***Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas):*** |  |  |  |  |
| 11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | m³ |  |
| 11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose / iš vandens surinkimo šulinėlių | – | – | m³/m³ |  |
| 11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | m³ |  |
| ***Deformacinių pjūvių priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | m |  | m |  |
| 11.2.3. Šalitilčiuose | m |  | m |  |
| ***Medinės dangos priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.2.4. Šalitilčiuose | m² |  | m² |  |
| 1), 2), \* žr. 3.3 dalies pirmą lapą,  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė(5 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų**  **grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | ***Metalinių elementų priežiūra*** |  |  |  |  |
| 11.2.5. Šalitilčiuose | m² |  | m² |  |
| ***Perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų | – | – | 10 m |  |
| 11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | 10 m |  |
| ***Įtvirtinimų sustiprinimas:*** |  |  |  |  |
| 11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | vnt. |  |
| ***Krūmų kirtimas:*** |  |  |  |  |
| 11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² |  |
|  | ***Žolės pjovimas:*** |  |  |  |  |
|  | 11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.9.** | **Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas** | – | – | – | – |
|  | ***Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų***  ***ištaisymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Skiriamosiose juostose | – | – | m² (m²) |  |
|  | 1.2.2. Šlaituose | – | – | m³ (m³) |  |
|  | 1.4.3. Šalikelėse | – | – | m³(m³) |  |
| 3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga | – | – | m³(m³) |  |
| 5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja | – | – | m³(m³) |  |
| 6.1.2. Salelėse kelio ženklams | – | – | m³(m³) |  |
| 12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus | – | – | m²/m³  (m³/m³) |  |
| ***Susikaupusio grunto pašalinimas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.3. Skiriamosiose juostose | – | – | 100 m/m³ |  |
| 1.3.2. Grioviuose | – | – | 100 m/m³ |  |
| ***Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.4. Įgaubtose skiriamosiose juostose: |  |  |  |  |
| – vamzdžių | – | – | m |  |
| – šulinėlių | – | – | vnt. |  |
| 4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių | – | – | m/m³ |  |
| 4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos, šulinėlių | – | – | vnt. |  |
| 4.4.2. Greitviečių, latakų | – | – | m/m³ |  |
| ***Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 1.2.3. Šlaituose | – | – | m²/m³  (m²/m³) |  |
| 1.3.3. Grioviuose | – | – | m²/m³  (m²/m³) |  |
| ***Sankasos briaunų atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių briaunų | km |  | m² |  |
| 3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių  briaunų | km |  | m²/m³ |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| 1), \* žr. 3.3 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (6 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų**  **grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
| **6.10.** | **Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas** | – | – | – | – |
|  | ***Išdaužų užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.2. Asfalto dangose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 2.1.3. Betono dangose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 2.3.2. Grindiniuose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
|  | 3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | m² |  |
| ***Plyšių užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.6-(1,2,3) Asfalto dangose | – | – | 10 m |  |
| 2.1.6-4. Betono dangose | – | – | 10 m |  |
| 3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 10 m |  |
|  | 5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | 10 m |  |
|  | ***Bangų, slinkčių, provėžų,***  ***nelygumų ištaisymas:*** |  |  |  |  |
|  | 2.1.7, 2.1.13. Asfalto dangose | – | – | 1000 m² |  |
|  | 2.3.3. Grindiniuose | – | – | 1000 m² |  |
| 3.1.4,3.1.8. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m² |  |
| ***Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.8. Asfalto dangose | – | – | 1000 m² |  |
| 2.1.9. Betono dangose | – | – | 1000 m² |  |
| 3.1.5. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m² |  |
| ***Šiurkštumo padidinimas/***  ***/nusidėvėjimo atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| 2.1.11. Betono dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| 3.1.6, 3.1.9 Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| **6.11.** | **Žvyrkelių ir kelkraščių**  **nusidėvėjimo atstatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Išdaužų užtaisymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų, | – | – | 1000 m²  (1000 m²) |  |
|  | ***Nusidėvėjusio sluoksnio atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų | – | – | 1000 m² |  |
| **6.12.** | **Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(1,2). Atramų | – | – | vnt.(vnt.) |  |
| 6.4.3-3. Ženklų | – | – | vnt./10 m² (vnt./10 m²) |  |
| ***Trūkstamų pastatymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(3,4). Atramų | – | – | vnt. (vnt.) |  |
| 6.4.3-4. Ženklų | – | – | vnt./10 m²  (vnt./10 m²) |  |
| 1),\*žr. 3.3 dalies pirmą lapą  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (7 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų**  **grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
| **6.13.** | **Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m(m) |  |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m |  |
|  | ***Trūkstamų pastatymas***: |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m |  |
| **6.14.** | **Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Dangų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių  peronuose | – | – | m² |  |
| 5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga | – | – | m² |  |
| 10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų | – | – | m² |  |
| ***Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose | – | – | m |  |
| 5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis | – | – | m |  |
| ***Stogų, sienų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | m² |  |
| 5.6.4. Tualetų | – | – | m² |  |
| ***Durų ir pertvarų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.6.5. Tualetų | – | – | vnt./m² |  |
| ***Paviršių perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | vnt./m² |  |
| 5.6.6. Tualetų | – | – | vnt./m² |  |
| 5.7.3. Šiukšlių dėžių | – | – | vnt./m² |  |
| 5.8.1. Lauko baldų | 100 vnt. |  | m² |  |
| 5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m² |  |
| 5.10.1-3. Šulinių dangčių | – | – | vnt. |  |
| ***Remontas ir pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.8.2. Lauko baldų | – | – | vnt. |  |
| 5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m |  |
| 5.10.1-2. Šulinių dangčių | – | – | vnt. |  |
| 1),\*žr. 3.3 dalies pirmą lapą  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

**2 priedo** **tęsinys**

2.2 lentelė(8 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbųgrupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | ***Želdinių sodinimas:*** |  |  |  |  |
| 9.1.4-1. Krūmų | – | – | vnt. |  |
|  | 9.1.4-2. Medžių | – | – | vnt. |  |
| 9.2.1-2. Gėlynų | – | – | m² |  |
|  | **\*\*** | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.15.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas** | – | – | – | – |
|  | ***Įrenginių remontas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. | – |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. |  |
| Apšvietimo | –. | – | vnt. |  |
| Kitų kelio įrenginių | – | – | vnt. |  |
| ***Naujų įrenginių pastatymas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. |  |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. |  |
| Apšvietimo | – | – | vnt. |  |
| Kitų įrenginių | – | – | vnt. |  |
| **6.16.** | **Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas** | – | – | – | – |
|  | ***Defektų ištaisymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų | – | – | m³ (m³) |  |
| 4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų | – | – | m (m) |  |
| 4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas (jų poslinkių ištaisymas) | – | – | vnt.(vnt.) |  |
| 4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių  pažaidų | – | – | m² (m) |  |
| 11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų | – | – | m (m) |  |
| 11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų | – | – | m (m) |  |
| 11.4.4. Tiltų turėklų | – | – | m (m) |  |
| ***Dangos defektų pašalinimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.2.2. Šalitilčiuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| ***Sutvirtinimų atstatymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.5.4. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| 1),\*žr. 3.3 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

Papildymai ir paaiškinimai

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

**2 priedo** tęsinys

**(2.2 lentelė. Įmonės magistraliniuose keliuose atliktų per metus**

**priežiūros darbų ataskaitos užpildymo pavyzdys)**

VĮ „ *Vilniaus RK“* MAGISTRALINIŲ KELIŲ *196,15* KM

ATLIKTŲ PER 200*2* M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV) | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
| **6.1.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga | | 1000 m² | 174,210 | 1000 m² | 696,840 |
| 1.2.1. Šlaitų | | km kelio | 196,15 | 1000 m² | 2575,64 |
| 1.3.1. Griovių | | km kelio | 196,15 | 1000 m² | 53,405 |
| 1.4.1. Šalikelių | | km kelio | 196,15 | 1000 m² | 1976,300 |
| 2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono;  2.3.1. Grindinių;  3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga | } | 1000 m² | 1889,615 | 1000 m² | 2818,75 |
| 3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų | | 1000 m² | 575,250 | 1000 m² | 689,34 |
| 3.3.1. Kelkraščių su vejos danga | | 1000 m² | 54,375 | 1000 m² | 89,761 |
| 5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga | | 1000 m²/vnt. | 1,215 | 1000 m² | 4,860 |
| 5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga | | 1000 m²/vnt. | 0,150 | 100 m² | 6,00 |
| 6.1.1. Salelių kelio ženklams | | 100 vnt. | 7,52 | 100 m² | 6,75 |
| 6.3.1. Atramų kelio ženklams | | 100 vnt. | 20,15 | 100 m² | 4,35 |
| 6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų | | 100 vnt. | 12,75 | 100 m² | 27,53 |
| 8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų: | |  |  |  |  |
| – sijinių | | 1000 m | 25,785 | 1000 m | 51,560 |
| – parapetinių | | 1000 m | 1,050 | 1000 m | 2,625 |
| – trosinių | | 1000 m | 3,470 | 1000 m | 6,940 |
| 8.2.1-1. Signalinių stulpelių: | |  |  |  |  |
| – plastikinių | | 100 vnt. | 71,67 | 100 vnt. | 143,34 |
| – gelžbetoninių | | 100 vnt. | 3,64 | 100 vnt. | 2,75 |
| 8.3.1. Tvorų | | 1000 m | 9,470 | 1000 m | 1,375 |
| 12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus | | 100 vnt. | 3,10 | 1000 m² | 2,25 |
| ***Žolės pjovimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.5. Skiriamosiose juostose | | – | – | 1000 m² | 522,63 |
| 1.2.4. Šlaituose | | 1000 m² | 2164,342 | 1000 m² | 8657,368 |
| 1.3.4. Grioviuose | | 1000 m² | 150,740 | 1000 m² | 371,783 |
| 1.4.8. Šalikelėse | | 1000 m² | 1386,976 | 1000 m² | 2773,952 |
| 3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga;  5.2.4. Salelėse kelio ženklams | } | – | – | 1000 m² | 225,580 |
| ***Krūmų kirtimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.4. Šlaituose | | – | – | 100 m² | 35,00 |
| 1.3.4. Grioviuose | | – | – | 100 m² | 31,20 |
| 1.4.2. Šalikelėse | | – | – | 100 m² | 14,10 |
|  | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (2 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV) | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | ***Išplovų užtaisymas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.2. Šlaituose | | – | – | m³ | 965 |
| ***Sąnašų pašalinimas:*** | |  |  |  |  |
| 4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių,  šulinėlių | | 1000 m | 4,69 | m³ | 145 |
| 8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų | | – | – | m³ | 1935 |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose 3.1.2. ir kelkraščiuose iš asfalto | | – | – | 10 m² | 17,9 |
|  | 2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dangose ir 3.1.3 kelkraščiuose iš asfalto | | – | – | 10 m | 26,1 |
|  | 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų, skersinių nuolydžių ištaisymas kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas) | | – | – | 1000 m² | 152,000 |
|  | *Kelkraščių, apželdintų veja, atstatymas* | | – | – | *1000 m²* | *2,500* |
| **6.2.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą** | | – | – | – | – |
|  | ***Sniego valymas nuo:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų | | 1000 m² | 3,50 | 1000 m² | 36,50 |
| 1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų | | 1000 m² | 5,71 | 1000 m² | 85,65 |
| 1.3.5. Griovių | | – | – | 1000 m² | 29,351 |
| 2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais;  5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga | | – | – | 1000 m² | 13184,25 |
| 5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga | | – | – | 1000 m² | 26,450 |
| 5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui | | 10 vnt./100 m² | 11,5/35,4 | 100 m² | 424,80 |
| 5.4.5. Poilsio aikštelių | | 1000 m² | 24,04 | 100 m² | 1682,80 |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, | | 10 vnt. | 1,7 | 100 m² | 17,00 |
| 5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių | | 10 vnt. | 0,5 | 100 m² | 5,55 |
| 5.6.7. Tualetų | | 10 vnt. | 2,2 | 100 m² | 10,56 |
| 5.9.4. Laiptų | | 100 m | 1,70 | 100 m² | 19,04 |
| 5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų | | 100 m | 0,66 | 100 m² | 7,11 |
| 5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių | | vnt. | 1 | 100 m² | 0,50 |
| 6.4.1-4. Ženklų skydų | | – | – | 100 m² | 36,72 |
| 8.1.1-3. Apsauginių atitvarų | | – | – | 100 m² | 650,25 |
| 8.2.1-2. Signalinių stulpelių | | – | – | 100 vnt. | 215,01 |
| 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | 1000 m²/ km | 28,60/14,3 | 1000 m² | 42,050 |
| 11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių | | 1000 m² | 18,770 | 1000 m² | 206,470 |
| 11.2.6. Šalitilčių | | 1000 m² | 3,940 | 1000 m² | 19,700 |
| 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | | – | – | 1000 m² | 13,810 |
| ***Barstymas:*** | |  |  |  |  |
| 2.1.15. Asfalto ir betono dangų;  10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų;  11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių;  12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | } | – | – | 1000 m² | 28828,23 |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių;  5.6.7. Tualetų;  5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių;  5.10.3. Priėjimų prie šulinių;  11.2.6. Šalitilčių | } | – | – | 100 m² | 4360,05 |
|  | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (3 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | ***Priežiūra per polaidį:*** | |  |  |  |  |
| 4.1.6. Pralaidų | | vnt. | 115 | 100 m³ | 8,95 |
| 4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | | 1 pralaidai | 81 | 100 m³ | 32,81 |
| 4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių | | vnt. | 45 | vnt. | 39 |
| 4.4.3. Greitviečių, latakų | | 100 0m | 9,420 | 100 m | 122,46 |
|  | ***Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:*** | |  |  |  |  |
|  | 8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių | | – | – | 100 m | 3,50 |
|  | 8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių | | – | – | 100 m | 11,3 |
|  | 8.2.2-7. Signalinių gairių | | – | – | 100 vnt. | 0,70 |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2, 2.3.2. *Laikinas išdaužų užtaisymas* | | – | – | *10 m²* | *75,0* |
|  |  | | – | – |  |  |
| **6.3.** | **Sugadintų ženklų atstatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Atstatymas:*** | |  |  |  |  |
| 6.4.3-1. Standartinių ženklų | | 100 vnt. | 12,10 | vnt. | 27 |
| 6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m | | 100 vnt. | 2,95 | vnt. | 4 |
|  | *Atramų atstatymas* | | – | – | *vnt.* | *13* |
|  |  | | – | – |  |  |
| **6.4.** | **Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Pastatymas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. | 10 |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. | 0 |
|  | ***Pakeitimas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. | – |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. | 75 |
|  | 8.1.3.-(12,14), 8.2.2-5. Atitvarų ir signalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plastikinių) | | – | – | vnt. | 127 |
|  | 8.2.2-5. Plastikinių atšvaitų | | – | – | vnt. | 0 |
| 8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios  plėvelės | |  |  | m² | 45 |
|  | *Atitvarų stulpelių atstatymas* | | – | – | *vnt.* | *51* |
|  |  | | – | – |  |  |
| **6.5.** | **Pakelės statinių ir želdinių priežiūra** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
| 5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui | | – | – | 100 m² | 177,50 |
| 5.4.1. Poilsio aikštelių | | – | – | 100 m² | 961,60 |
| 5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | | – |  | 100 m² | 59,70 |
| 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos | | – | – | 100 m² | 19,80 |
| 5.7.2. Šiukšlių dėžių | | 100 vnt. | 1,45 | 100 vnt. | 36,25 |
| 5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių | | – | – | 100 m² | 28,08 |
| 5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos | | – | – | 100 m² | 0,35 |
| 10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | – | – | 1000 m² | 171,60 |
| 9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų;  9.1.3. Gyvatvorių | } | 100 m² | 1285,00 | 100 m² | 3858,00 |
| 9.2.1-(3,4). Gėlynų | | 100 m² | 0,20 | 100 m² | 0,80 |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (4 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | *Laikinas išdaužų užtaisymas pėsčiųjų ir dviračių takuose* | - | – | *1000 m²* | *0,750* |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.6.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra** | – | – | – | – |
|  | ***Priežiūra:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | vnt. | 2 | vnt. | 2 |
| Apšvietimo įrenginių | vnt. | 55 | vnt. | 55 |
| Eismo apskaitos įrenginių | vnt. | 3 | vnt. | 3 |
| Kitų kelio įrenginių | vnt. | 4 | vnt. | 4 |
| **6.7.** | **Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Vejos dangų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.2-1. Skiriamosiose juostose | – | – | 100 m² | 0,95 |
| 3.3.2-1. Kelkraščiuose | – | – | 100 m² | 2,78 |
|  | ***Pakeitimas:*** |  |  |  |  |
|  | 6.3.4-(1,2), kelio ženklų atramų |  |  | vnt. | 23 |
|  | 6.4.3-4 kelio ženklų | – | – | vnt. | 55 |
|  | 8.1.3. Sijinių, parapetinių, trosinių atitvarų |  |  | 100 m | 1,47 |
|  | 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių |  |  | vnt. | 0 |
|  | 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | – | – | vnt. | 152 |
|  | 11.4.4-3 Tiltų turėklų | – | – | 100 m | 0,55 |
|  | *Pėsčiųjų perėjų įrengimas* | – | – | *vnt.* | *2* |
| **6.8.** | **Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė**  **priežiūra** | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** |  |  |  |  |
| 4.1.1. Pralaidų | – | – | vnt./m³ | 57/29,5 |
| 4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | – | – | 100 m/m³ | 2,00/67 |
| 11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies | – | – | 1000 m² | 206,407 |
| 11.2.1. Šalitilčių | – | – | 1000 m² | 64,683 |
| 11.3.1. Apsauginių atitvarų | 1000 m | 7,81 | 1000 m² | 124,80 |
| 11.4.1. Turėklų | 100 m | 25,77 | 100 m | 51,54 |
| 11.5.1. Patilčių, kūgių | 1000 m² | 20,54 | 1000 m² | 51,35 |
| 11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais | 1000 m² | 0,3 | 1000 m² | 0 |
| ***Išplovų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
| 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | m³ | 31,50 |
| 11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | m³ | 17,30 |
| ***Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas):*** |  |  |  |  |
| 11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | m³ | 0,75 |
| 11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose / iš vandens nuleidimo šulinėlių | – | – | m³ / m³ | 24,60/9,20 |
| 11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | m³ | 6,20 |
| ***Deformacinių pjūvių priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | m | 357,00 | m | 535,00 |
| 11.2.3. Šalitilčiuose | m | 61,00 | m | 61,00 |
| ***Medinės dangos priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.2.4. Šalitilčiuose | m² | 37 | m² | 0 |

**2 priedo** tęsinys

2.2 lentelė (5 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV) | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | ***Metalinių elementų priežiūra*** |  |  |  |  |
| 11.2.5. Šalitilčiuose | m² | 12 | m² | 12 |
|  | ***Perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų | -– | – | 10 m/10 m² | 104,8/52,4 |
| 11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | 10 m | 191,5 |
| ***Įtvirtinimų sustiprinimas:*** |  |  |  |  |
| 11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | vnt. | 31 |
| ***Krūmų kirtimas:*** |  |  |  |  |
| 11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² | 10,40 |
| ***Žolės pjovimas:*** |  |  |  |  |
| 11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² | 45,00 |
|  | *Šalitilčių dangos pakeitimas* | – | – | *100 m²* | *0,9* |
| **6.9.** | **Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas** | – | – | – | – |
|  | ***Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų***  ***ištaisymas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.2. Skiriamosiose juostose | – | – | m² (m²) | 105 (34) |
| 1.2.2. Šlaituose | – | – | m³ (m³) | 1070 (129) |
| 1.4.3. Šalikelėse | – | – | m³ (m³) | 37 (2) |
| 3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga | – | – | m³ (m³) | 108 (7,8) |
| 5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja | – | – | m³ (m³) | 15 (1,2) |
| 6.1.2. Salelėse kelio ženklams | – | – | m³ (m³) | 88 (0) |
| 12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus | – | – | m²(m³)  m²(m³) | 317/95  (25/7) |
| ***Susikaupusio grunto pašalinimas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.3. Skiriamosiose juostose | – | – | 100 m/m³ | 50,0/750 |
| 1.3.2. Grioviuose | – | – | 100 m/m³ | 45,0/212,5 |
| ***Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.4. Įgaubtose skiriamosiose juostose: | – | – | – | – |
| – vamzdžių | – | – | m | 52 |
| – šulinėlių | – | – | vnt. | 3 |
| 4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių | – | – | m/m³ | 38,6/9,65 |
| 4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių | – | – | vnt. | 5 |
| 4.4.2. Greitviečių, latakų | – | – | m/m³ | 21/3,15 |
| ***Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas:*** |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Šlaituose | – | – | m²/m³  (m²/m³) | 216,5/32,5  (14,8/0,9) |
|  | 1.3.3. Grioviuose | – | – | m²/m³  (m²/m³) | 571/85,6  (0) |
|  | ***Sankasos briaunų atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių briaunų | km | 98,80 | m² | 4250 |
| 3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių  briaunų | km | 27,60 | m²/m³ | 3456/437 |
|  | *Griovių įrengimas* | – | – | *100 m* | *3,50* |
|  | *Nuovažų su pralaidomis įrengimas* | – | – | *vnt.* | *2* |
| **6.10.** | **Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas** |  | – | – | – |
|  | ***Išdaužų užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.2. Asfalto dangose | 1000 m² | 1645,00 | 10 m² | 4,57 |
| 2.1.3. Betono dangose | 1000 m² | 124,297 | 10 m² | 0 |
| 2.3.2. Grindiniuose | 1000 m² | 0 | 10 m² | 0 |
|  | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (6 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV) | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | 3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto | 1000 m2 | 29,43 | 10 m² | 15,6 |
| 5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | 10 m² | 0 |
| ***Plyšių užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.6-(1,2,3). Asfalto dangose | – | – | 10 m | 47,2 |
| 2.1.6-4. Betono dangose | – | – | 10 m | 0 |
| 3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 10 m | 5,8 |
| 5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | 10 m | 0 |
| ***Bangų, slinkčių, provėžų,***  ***nelygumų ištaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.7, 2.1.13. Asfalto dangose | – | – | 1000 m² | 75,472 |
| 2.3.3. Grindiniuose | – | – | 1000 m² | 0 |
| 3.1.4,3.1.8. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m² | 0 |
| ***Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.8. Asfalto dangose | – | – | 1000 m² | 6,950 |
| 2.1.9. Betono dangose | – | – | 1000 m² | 0 |
| 3.1.5. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m² | 0 |
| ***Šiurkštumo padidinimas/***  ***/ nusidėvėjimo atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² | 8,870/11,580 |
| 2.1.11. Betono dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² | 0/0 |
| 3.1.6, 3.1.9 Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m²/1000 m² | 0/0 |
| **6.11.** | **Žvyrkelių ir kelkraščių**  **nusidėvėjimo atstatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Išdaužų užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų  medžiagų, | – | – | 1000 m²  (1000 m²) | 52,53  (1,18) |
| ***Bangų, provėžų, įdubų skersinių nuolydžių ištaisymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų | – | – | 1000 m²  (1000 m²) | 1723,07  (29,45) |
| ***Nusidėvėjusio sluoksnio atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų  medžiagų | – | – | 1000 m² | 35,92 |
| **6.12.** | **Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(1,2). Atramų | – | – | vnt.(vnt.) | 173(51) |
| 6.4.3-3. Ženklų | – | – | vnt./10 m²  (vnt./10 m²) | 197/10,45  (43/0,23) |
| ***Trūkstamų pastatymas:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(3,4). Atramų | – | – | vnt. | 65(12) |
| 6.4.3-4. Ženklų | – | – | vnt./10 m²  (vnt./10 m²) | 65/3,64  (12/0,67) |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (7 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
| **6.13.** | **Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m(m) | 168(17) |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m | 0 |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m | 459 |
| ***Trūkstamų pastatymas***: |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m | 75 |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m | 0 |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m | 0 |
| **6.14.** | **Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Dangų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių  peronuose | – | – | m² | 75,80 |
| 5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga | – | – | m² | 245,0 |
| 10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų | – | – | m² | 103,0 |
| ***Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose | – | – | m | 695 |
| 5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis | – | – | m | 102 |
| ***Stogų, sienų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | m² | 460,7 |
| 5.6.4. Tualetų | – | – | m² | 137,4 |
| ***Durų ir pertvarų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.6.5. Tualetų | – | – | vnt./m² | 12/28,40 |
| ***Paviršių perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | vnt./m² | 13/675 |
| 5.6.6. Tualetų | – | – | vnt./m² | 22/407 |
| 5.7.3. Šiukšlių dėžių | – | – | vnt./m² | 153/52,2 |
| 5.8.1. Lauko baldų | 100 vnt. |  | m² | 11,8 |
| 5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m² | 87,5 |
| 5.10.1-3. Šulinių dangčių | – | – | vnt. | 1 |
| ***Remontas ir pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. | 15 |
| 5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. | 3 |
| 5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. | 0 |
| 5.8.2. Lauko baldų | – | – | vnt. | 15 |
| 5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m | 10 |
| 5.10.1-2. Šulinių dangčių | – | – | vnt. | 0 |
| ***Želdinių sodinimas:*** |  |  |  |  |
| 9.1.4-1. Krūmų | – | – | vnt. | 67 |

**2 priedo tęsinys**

2.2 lentelė (8 lapas)

***magistraliniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | 9.1.4-2. Medžių | – | – | vnt. | 24 |
| 9.2.1-2. Gėlynų | – | – | m² | 0 |
|  | *Kelmų išrovimas* | – | – | *vnt.* | *3* |
| **6.15.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas** | – | – | – | – |
|  | ***Įrenginių remontas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. | 0 |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. | 1 |
| Apšvietimo | –. | – | vnt. | 0 |
| Kitų kelio įrenginių | – | – | vnt. | 0 |
| ***Naujų įrenginių pastatymas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. | 1 |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. | 2 |
| Apšvietimo | – | – | vnt. | 10 |
| Kitų įrenginių | – | – | vnt. | 5 |
| **6.16.** | **Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas** | – | – | – | – |
|  | ***Defektų ištaisymas:*** |  |  |  |  |
| 4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų | – | – | m³(m³) | 1,5(0) |
| 4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų | – | – | m (m) | 64(0) |
| 4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas (poslinkių ištaisymas) | – | – | vnt.(vnt.) | 13 (35) |
| 4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių pažaidų | – | – | m² (m²) | 37 (11) |
| 11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų | – | – | m (m) | 650 (32) |
| 11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų | – | – | m (m) | 1450 (29) |
| 11.4.4. Tiltų turėklų | – | – | m (m) | 375 (39) |
| ***Dangos defektų pašalinimas:*** |  |  |  |  |
| 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | 100 m² (100m²) | 51,67(3,82) |
| 11.2.2. Šalitilčiuose | – | – | 100 m² (100m²) | 9,52(0,94) |
| 11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | 100 m² (100m²) | 3,72(0,63) |
| ***Sutvirtinimų atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | 100 m²(100 m²) | 1,36 (0,52) |
| 11.5.4. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m²(100 m²) | 7,91 (0,18) |
|  | *Deformacinių pjūvių remontas* | – | – | *m* | *49* |

Papildymai ir paaiškinimai

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

**2 priedo tęsinys**

**(2.3 lentelė. Įmonės krašto keliuose atliktų per metus**

**priežiūros darbų ataskaita** **pavyzdinė forma)**

VĮ „ .“ KRAŠTO KELIŲ KM

ATLIKTŲ PER 200….. M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
| **6.1.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.1. Skiriamųjų juostų su vejos danga | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.2.1. Šlaitų | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 1.3.1. Griovių | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 1.4.1. Šalikelių | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 2.1.1. Dangų iš asfalto ar betono;  2.3.1. Grindinių;  3.1.1. Kelkraščių ir skiriamųjų juostų su asfalto danga | } | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 2.2.1. Žvyro dangų (žvyrkelių) | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.3.1. Kelkraščių su vejos danga | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga | | 1000 m²/vnt. |  | 1000 m² |  |
| 5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga | | 1000 m²/vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.1.1. Salelių kelio ženklams | | 1000 vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.3.1. Atramų kelio ženklams | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų: | |  |  |  |  |
| – sijinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| – parapetinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| – trosinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| 8.2.1-1. Signalinių stulpelių: | |  |  |  |  |
| – plastikinių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| – gelžbetoninių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| 8.3.1. Tvorų | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| 12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus | | 100 vnt. |  | 1000 m² |  |
| ***Žolės pjovimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.5. Skiriamosiose juostose | | – | – | 1000 m² |  |
| 1.2.4. Šlaituose | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.3.4. Grioviuose | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.4.8. Šalikelėse | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga;  5.2.4. Salelėse kelio ženklams | } | – | – | 1000 m² |  |
| ***Krūmų kirtimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.4. Šlaituose | | – | – | 100 m² |  |
| 1.3.4. Grioviuose | | – | – | 100 m² |  |
| 1.4.2. Šalikelėse | | – | – | 100 m² |  |
| 1) darbų pavadinimo šifras atitinka šifrą, nurodytą KPV EN-01[2.5]; darbų grupės – nurodytas sutartyje;  2) šio stulpelio eilutėse įrašomi per metus atliktų darbų kiekiai (darbų kiekiai 6.1-6.8 darbų grupėms surenkami pagal darbų sąrašus: ir jie, atsižvelgiant į tai kiek kartų per metus kartojasi, gali viršyti kelio elementų kiekius; 6.9-6.16 darbų grupėms – pagal aktus F2 ir kaupiamuosius žiniaraščius prie sąmatų);  \* SMV kiekiai įrašomi, pridedant prilygintų krašto keliams rajoninių kelių SMV kiekius. | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.3 lentelė(2 lapas)

***krašto keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | ***Išplovų užtaisymas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.2. Šlaituose | | – | – | m³ |  |
| ***Sąnašų pašalinimas:*** | |  |  |  |  |
| 4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių,  šulinėlių | | 1000 m | – | m³ |  |
| 8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų | | – | – | m³ |  |
|  | ***Ruožų su iškylomis priežiūra*** | |  |  |  |  |
| 2.1.12. Asfalto dangose | | – | – | 100 m² |  |
| 2.2.7. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | | – | – | 100 m² |  |
| 3.1.7. Kelkraščiuose iš asfalto | | – | – | 100 m² |  |
| 3.2.8. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų | | – | – | m³ |  |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas dangose 3.1.2 ir kelkraščiuose iš asfalto | | – | – | 10 m² |  |
|  | 2.1.6. Laikinas plyšių užtaisymas dangose ir 3.1.3 kelkraščiuose iš asfalto | | – | – | 10 m |  |
|  | 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų skersinių nuolydžių ištaisymas žvyro dangose (žvyrkeliuose) ir kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas) | | – | – | 1000 m² |  |
|  | \*\* | | – | – |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **6.2.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą** | | – | – | – | – |
|  | ***Sniego valymas nuo:*** | |  |  |  |  |
| 1.1.6-1. Įgaubtų skiriamųjų juostų | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.1.6-2. Išgaubtų skiriamųjų juostų | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.3.5. Griovių | | – | – | 1000 m² |  |
| 2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais;  5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga | | – | – | 1000 m² |  |
| 2.2.9. Žvyro dangų (žvyrkelių) | | – | – | 1000 m² |  |
| 5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga | | – | – | 1000 m² |  |
| 5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui | | 10 vnt./100 m² |  | 100 m² |  |
| 5.4.5. Poilsio aikštelių | | 1000 m² |  | 100 m² |  |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.6.7. Tualetų | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.9.4. Laiptų | | 100 m |  | 100 m² |  |
| 5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų | | 100 m |  | 100 m² |  |
| 5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių | | vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.4.1-4. Ženklų skydų | | – | – | 100 m² |  |
| 8.1.1-3. Apsauginių atitvarų | | – | – | 100 m² |  |
| 8.2.1-2. Signalinių stulpelių | | – | – | 100 vnt. |  |
| 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | 1000 m² /km |  | 1000 m² |  |
| 11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 11.2.6. Šalitilčių | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | | – | – | 1000 m² |  |
| ***Barstymas:*** | |  |  |  |  |
| 2.1.15. Asfalto ir betono dangų;  10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų;  11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių;  12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | } | – | – | 1000 m² |  |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių;  5.6.7. Tualetų;  5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių;  5.10.3. Priėjimų prie šulinių;  11.2.6. Šalitilčių | } | – | – | 100 m² |  |
| 1), 2),\*žr. 3.4 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.3 lentelė(3 lapas)

***krašto keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | ***Priežiūra per polaidį:*** | |  |  |  |  |
| 4.1.6. Pralaidų | | vnt. |  | 100 m³ |  |
|  | 4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | | 1 pralaidai |  | 100 m³ |  |
| 4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių | | vnt. |  | vnt. |  |
| 4.4.3. Greitviečių, latakų | | 1000 m |  | 100 m |  |
| ***Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:*** | |  |  |  |  |
| 8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių | | – | – | 100 m |  |
| 8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių | | – | – | 100 m |  |
| 8.2.2-7. Signalinių gairių | | – | – | 100 vnt. |  |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas asfalto dangose | | – | – |  |  |
|  | **\*\*** | | – | – |  |  |
| **6.3.** | **Sugadintų ženklų atstatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Atstatymas:*** | |  |  |  |  |
| 6.4.3-1. Standartinių ženklų | | 100 vnt. |  | vnt. |  |
| 6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m | | 100 vnt. |  | vnt. |  |
|  | **\*\*** | | – | – |  |  |
| **6.4.** | **Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Pastatymas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| ***Pakeitimas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.1.3-(12,14), 8.2.2-5. Atitvarų ir signalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plastikinių) | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios  plėvelės | |  |  | m² |  |
|  | **\*\*** | |  |  |  |  |
| **6.5.** | **Pakelės statinių ir želdinių priežiūra** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
| 5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui | | – | – | 100 m² |  |
| 5.4.1. Poilsio aikštelių | | – | – | 100 m² |  |
| 5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | | – |  | 100 m² |  |
| 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos | | – | – | 100 m² |  |
| 5.7.2. Šiukšlių dėžių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| 5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių | | – | – | 100 m² |  |
| 5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos | | – | – | 100 m² |  |
| 10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | – | – | 1000 m² |  |
| 9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų;  9.1.3. Gyvatvorių | } | 100 m² |  | 100 m² |  |
| 1), 2), \*žr. 3.4 dalies pirmą lapą  3) išvardinti  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.3 lentelė (4 lapas)

***krašto keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | **\*\*** | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.6.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra** | – | – | – | – |
|  | ***Priežiūra:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | vnt. |  | vnt. |  |
| Apšvietimo įrenginių | vnt. |  | vnt. |  |
| Eismo apskaitos įrenginių | vnt. |  | vnt. |  |
| Kitų kelio įrenginių 3) | vnt. |  | vnt. |  |
| **6.7.** | **Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Vejos dangų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.2-1. Skiriamosiose juostose | – | – | 100 m² |  |
| 3.3.2-1. Kelkraščiuose | – | – | 100 m² |  |
| ***Pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(1,2). Kelio ženklų atramų | – | – | vnt. |  |
|  | 6.4.3-4. Kelio ženklų | – | – | vnt. |  |
|  | 8.1.3. Sijinių, parapetinių, trosinių atitvarų |  |  | 100 m |  |
|  | 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | – | – | vnt. |  |
|  | 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | – | – | vnt. |  |
|  | 11.4.4-3. Tiltų turėklų | – | – | 100 m |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.8.** | **Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė**  **priežiūra** | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** |  |  |  |  |
| 4.1.1. Pralaidų | – | – | vnt./m³ |  |
| 4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | – | – | 100 m/m³ |  |
| 11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies | – | – | 1000 m² |  |
| 11.2.1. Šalitilčių | – | – | 1000 m² |  |
| 11.3.1. Apsauginių atitvarų | 1000 m |  | 1000 m² |  |
| 11.4.1. Turėklų | 100 m |  | 100 m |  |
| 11.5.1. Patilčių, kūgių | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| ***Išplovų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
| 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | m³ |  |
| 11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | m³ |  |
| ***Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas):*** |  |  |  |  |
| 11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | m³ |  |
| 11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose | – | – | m³ |  |
| 11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | m³ |  |
| ***Deformacinių pjūvių priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | m |  | m |  |
| 11.2.3. Šalitilčiuose | m |  | m |  |
|  | ***Medinės dangos priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.2.4. Šalitilčiuose | m² |  | m² |  |
| 1), 2), \*žr. 3.4 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.3 lentelė (5 lapas)

***krašto keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | ***Metalinių elementų priežiūra*** |  |  |  |  |
| 11.2.5. Šalitilčiuose | m² |  | m² |  |
|  | ***Perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų | – | – | 10 m/10 m² |  |
| 11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | 10 m |  |
| ***Įtvirtinimų sustiprinimas:*** |  |  |  |  |
| 11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | vnt. |  |
| ***Krūmų kirtimas:*** |  |  |  |  |
| 11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² |  |
| ***Žolės pjovimas:*** |  |  |  |  |
| 11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.9.** | **Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas** | – | – | – | – |
|  | ***Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų***  ***ištaisymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 1.1.2. Skiriamosiose juostose | – | – | m² (m²) |  |
| 1.2.2. Šlaituose | – | – | m³(m²) |  |
| 1.4.3. Šalikelėse | – | – | m³ (m³) |  |
| 3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga | – | – | m³(m³) |  |
| 5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja | – | – | m³(m³) |  |
| 6.1.2. Salelėse kelio ženklams | – | – | m³(m³) |  |
| 12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus | – | – | m²/m³  (m²/m³) |  |
| ***Susikaupusio grunto pašalinimas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.3. Skiriamosiose juostose | – | – | 100 m/m³ |  |
| 1.3.2. Grioviuose | – | – | 100 m/m³ |  |
| ***Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas:*** |  |  |  |  |
| 1.1.4. Įgaubtose skiriamosiose juostose: |  |  |  |  |
| – vamzdžių | – | – | m |  |
| – šulinėlių | – | – | vnt. |  |
| 4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių | – | – | m/m³ |  |
| 4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių | – | – | vnt. |  |
| 4.4.2. Greitviečių, latakų | – | – | m/m³ |  |
| ***Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 1.2.3. Šlaituose | – | – | m²/m³ (m²/m³) |  |
| 1.3.3. Grioviuose | – | – | m²/m³ (m²/m³) |  |
| ***Sankasos briaunų atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių  briaunų | km |  | m² |  |
| 3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių  briaunų | km |  | m²/m³ |  |
|  | \*\* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.10.** | **Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas** | – | – | – | – |
|  | ***Išdaužų užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.2. Asfalto dangose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 2.1.3. Betono dangose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 2.3.2. Grindiniuose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 1),2), \*žr.3.4 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.3 lentelė (6 lapas)

***krašto keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | 3.1.2. Kelkraščiuose iš asfalto | 1000 m² | – | 10 m² |  |
| 5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | 10 m² |  |
| ***Plyšių užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.6-(1,2,3) Asfalto dangose | – | – | 10 m |  |
| 2.1.6-4. Betono dangose | – | – | 10 m |  |
| 3.1.3. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 10 m |  |
| 5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | 10 m |  |
| ***Bangų, slinkčių, provėžų,***  ***nelygumų ištaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.7, 2.1.13 Asfalto dangose | – | – | 1000 m² |  |
| 2.3.3. Grindiniuose | – | – | 1000 m² |  |
| 3.1.4,3.1.8. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m² |  |
| ***Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.8. Asfalto dangose | – | – | 1000 m² |  |
| 2.1.9. Betono dangose | – | – | 1000 m² |  |
| 3.1.5. Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m² |  |
| ***Šiurkštumo padidinimas/***  ***/nusidėvėjimo atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| 2.1.11. Betono dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| 3.1.6, 3.1.9 Kelkraščiuose iš asfalto | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| **6.11.** | **Žvyrkelių ir kelkraščių**  **nusidėvėjimo atstatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Išdaužų užtaisymas\*\*\*:***  2.2.2. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | – | – | 1000 m²(1000m²) |  |
| 3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų  medžiagų, | – | – | 1000 m²(1000m²) |  |
|  | ***Nusidėvėjusio sluoksnio***  ***atstatymas:***  2.2.6. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | – | – | 1000 m² |  |
| 3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų  medžiagų | – | – | 1000 m² |  |
| ***Dulkėjimo mažinimas:***  2.2.8. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | – | – | 1000 m² |  |
| **6.12.** | **Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(1,2). Atramų | – | – | vnt.(vnt.) |  |
| 6.4.3-3. Ženklų | – | – | vnt./10 m²  (vnt./10 m²) |  |
| ***Trūkstamų pastatymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(3,4). Atramų | – | – | vnt. (vnt.) |  |
| 6.4.3-4. Ženklų | – | – | vnt./10 m² (vnt./10 m²) |  |
| 1), \*žr. 3.4 dalies pirmą lapą  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.3 lentelė (7 lapas)

***krašto keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
| **6.13.** | **Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m (m) |  |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m |  |
| ***Trūkstamų pastatymas\*\*\****: |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m |  |
| **6.14.** | **Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Dangų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių  peronuose | – | – | m² |  |
| 5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga | – | – | m² |  |
| 10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų | – | – | m² |  |
| ***Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose | – | – | m |  |
| 5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis | – | – | m |  |
| ***Stogų, sienų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | m² |  |
| 5.6.4. Tualetų | – | – | m² |  |
| ***Durų ir pertvarų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.6.5. Tualetų | – | – | vnt./m² |  |
| ***Paviršių perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | vnt./m² |  |
| 5.6.6. Tualetų | – | – | vnt./m² |  |
| 5.7.3. Šiukšlių dėžių | – | – | vnt./m² |  |
| 5.8.1. Lauko baldų | 100 vnt. |  | m² |  |
| 5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m² |  |
| 5.10.1-3. Šulinių dangčių | – | – | vnt. |  |
| ***Remontas ir pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.8.2. Lauko baldų | – | – | vnt. |  |
| 5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m |  |
| 5.10.1-2. Šulinių dangčių | – | – | vnt. |  |
| ***Želdinių sodinimas:*** |  |  |  |  |
| 9.1.4-1. Krūmų | – | – | vnt. |  |
| 1), \*žr. 3.4 dalies pirmą lapą  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |
|  | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.3 lentelė (8 lapas)

***krašto keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | 9.1.4-2. Medžių | – | – | vnt. |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.15.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas** | – | – | – | – |
|  | ***Įrenginių remontas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. | – |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. |  |
| Apšvietimo | – | – | vnt. |  |
| Kitų kelio įrenginių | – | – | vnt. |  |
| ***Naujų įrenginių pastatymas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. |  |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. |  |
| Apšvietimo | – | – | vnt. |  |
| Kitų įrenginių | – | – | vnt. |  |
| **6.16.** | **Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas** | – | – | – | – |
|  | ***Defektų ištaisymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų | – | – | m³ (m³) |  |
|  | 4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų | – | – | m(m) |  |
| 4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas, poslinkių ištaisymas | – | – | vnt.(vnt.) |  |
| 4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių  pažaidų | – | – | m² |  |
| 11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų | – | – | m |  |
| 11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų | – | – | m |  |
| 11.4.4. Tiltų turėklų | – | – | m |  |
| ***Dangos defektų pašalinimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.2.2. Šalitilčiuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| ***Sutvirtinimų atstatymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.5.4. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
| 1), \*žr. 3.4 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

Papildymai ir paaiškinimai

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

**2 priedo tęsinys**

**(2.4 lentelė. Įmonės rajoniniuose keliuose atliktų per metus priežiūros darbų ataskaita pavyzdinė forma)**

VĮ „ .“ RAJONINIŲ KELIŲ KM

ATLIKTŲ PER 200….. M. PRIEŽIŪROS DARBŲ ATASKAITA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
| **6.1.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai vasarą** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Šlaitų | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 1.3.1. Griovių | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 1.4.1. Šalikelių | | km kelio |  | 1000 m² |  |
| 2.1.1. Dangų iš asfalto;  2.3.1. Grindinių | } | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 2.2.1. Žvyro dangų (žvyrkelių) | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.2.1. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.3.1. Kelkraščių su vejos danga | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 5.2.1. Saugumo salelių su vejos danga | | 1000 m²/vnt. |  | 1000 m² |  |
| 5.3.1. Saugumo salelių su asfalto ar betono danga | | 1000 m²/vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.1.1. Salelių kelio ženklams | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.3.1. Atramų kelio ženklams | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.4.1 – (1,2,3). Ženklų skydų | | 100 vnt. |  | 100 m² |  |
| 8.1.1-(1,2). Apsauginių atitvarų: | |  |  |  |  |
| – sijinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| – parapetinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| – trosinių | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| 8.2.1-1. Signalinių stulpelių: | |  |  |  |  |
| – plastikinių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| – gelžbetoninių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| 8.3.1. Tvorų | | 1000 m |  | 1000 m |  |
| 12.1.1. Nuovažų į sodybas, laukus | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| ***Žolės pjovimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.4. Šlaituose | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.3.4. Grioviuose | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 1.4.8. Šalikelėse | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 3.3.5. Kelkraščiuose su vejos danga;  5.2.4. Salelėse kelio ženklams | } | – | – | 1000 m² |  |
| ***Krūmų kirtimas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.4. Šlaituose | | – | – | 100 m² |  |
| 1.3.4. Grioviuose | | – | – | 100 m² |  |
| 1.4.2. Šalikelėse | | – | – | 100 m² |  |
| 1) darbų pavadinimo šifras atitinka šifrą, nurodytą KPV EN-01[2.5]; darbų grupės – nurodytas sutartyje;  2) šio stulpelio eilutėse įrašomi per metus atliktų darbų kiekiai (darbų kiekiai 6.1–6.8 darbų grupėms surenkami pagal darbų sąrašus: ir jie, atsižvelgiant į tai kiek kartų per metus kartojasi, gali viršyti kelio elementų kiekius; 6.9-6.16 darbų grupėms – pagal aktus F2 ir kaupiamuosius žiniaraščius prie sąmatų);  \* SMV kiekiai įrašomi, atėmus prilygintų krašto keliams SMV kiekius | | | | | | |
|  | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.4 lentelė (2 lapas)

***rajoniniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | ***Išplovų užtaisymas:*** | |  |  |  |  |
| 1.2.2. Šlaituose | | – | – | m³ |  |
| ***Sąnašų pašalinimas:*** | |  |  |  |  |
| 4.3.1. Iš drenažo, kanalizacijos vamzdžių,  šulinėlių | | 1000 m |  | m³ |  |
| 8.1.2. Iš po apsauginių atitvarų | | – |  | m³ |  |
| ***Ruožų su iškylomis priežiūra*** | |  |  |  |  |
| 2.1.12. Asfalto dangose | | – | – | 100 m² |  |
| 2.2.7. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | | – | – | 100 m² |  |
| 3.2.8. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų | | – | – | m³ |  |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas asfalto dangose | | – | – | 10 m² |  |
|  | 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.2-2, 3.2.3, 3.2.4. Bangų, provėžų, įdubų skersinių nuolydžių ištaisymas žvyro dangose (žvyrkeliuose), kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų (profiliavimas) | | – | – | 1000 m² |  |
|  | **\*\*** | | – | – |  |  |
| **6.2.** | **Nuolatiniai priežiūros darbai žiemą** | | – | – | – | – |
|  | ***Sniego valymas nuo:*** | |  |  |  |  |
| 1.3.5. Griovių | | – | – | 1000 m² |  |
| 2.1.15, 2.3.4. Dangų su kelkraščiais;  5.2.5. Saugumo salelių su a/b danga | | – | – | 1000 m² |  |
| 2.2.9. Žvyro dangų (žvyrkelių) | | – | – | 1000 m² |  |
| 5.3.6. Saugumo salelių su vejos danga | | – | – | 1000 m² |  |
| 5.1.6. Peronų keleivių įlipimui, išlipimui | | 10 vnt./100 m² |  | 100 m² |  |
| 5.4.5. Poilsio aikštelių | | 1000 m² |  | 100 m² |  |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, | | 10 vnt |  | 100 m² |  |
| 5.5.4. Poilsio aikštelių pavėsinių | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.6.7. Tualetų | | 10 vnt. |  | 100 m² |  |
| 5.9.4. Laiptų | | 100 m |  | 100 m² |  |
| 5.9.4. Tiltelių, lieptelių dangų | | 100 m |  | 100 m² |  |
| 5.10.3. Priėjimų prie šulinių, šaltinių | | vnt. |  | 100 m² |  |
| 6.4.1-4. Ženklų skydų | | – | – | 100 m² |  |
| 8.1.1-3. Apsauginių atitvarų | | – | – | 100 m² |  |
| 8.2.1-2. Signalinių stulpelių | | – | – | 100 vnt. |  |
| 10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | 1000 m²/km |  | 1000 m² |  |
| 11.1.5. Tiltų, viadukų važiuojamųjų dalių | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 11.2.6. Šalitilčių | | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | | – | – | 1000 m² |  |
| ***Barstymas:*** | |  |  |  |  |
| 2.1.15. Asfalto ir betono dangų;  10.1.5. Pėsčiųjų ir dviračių takų;  11.1.5. Tiltų ir viadukų važiuojamųjų dalių;  12.1.3. Nuovažų į sodybas, laukus | } | – | – | 1000 m² |  |
| 5.5.4. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių;  5.6.7. Tualetų;  5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių;  5.10.3. Priėjimų prie šulinių;  11.2.6. Šalitilčių | } | – | – | 100 m² |  |
| ***Priežiūra per polaidį:*** | |  |  |  |  |
| 4.1.6. Pralaidų | | vnt. |  | 100 m³ |  |
| 1), 2), \* žr. 3.5 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | | |
|  | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.4 lentelė (3 lapas)

***rajoniniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | 4.2.4. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | | 1 pralaidai |  | 100 m³ |  |
| 4.3.3. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių | | vnt. | – | vnt. |  |
| 4.4.3. Greitviečių, latakų | | 1000 m |  | 100 m |  |
| ***Sniegatvorių ir signalinių gairių pastatymas bei priežiūra:*** | |  |  |  |  |
| 8.3.3-1. Medinių skydų sniegatvorių | | – | – | 100 m |  |
| 8.3.3-2. Plastikinio tinklo sniegatvorių | | – | – | 100 m |  |
| 8.2.2-7. Signalinių gairių | | – | – | 100 vnt. |  |
|  | ***Kiti darbai:*** | |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Laikinas išdaužų užtaisymas asfalto dangose | | – | – |  |  |
|  | \*\* | |  |  |  |  |
| **6.3.** | **Sugadintų ženklų atstatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Atstatymas:*** | |  |  |  |  |
| 6.4.3-1. Standartinių ženklų | | 100 vnt. |  | vnt. |  |
| 6.4.3-2. Ženklų, kurių kraštinė ilgesnė kaip 1,20 m | | 100 vnt. |  | vnt. |  |
|  | \*\* | |  |  |  |  |
| **6.4.** | **Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas** | | – | – | – | – |
|  | ***Pastatymas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| ***Pakeitimas:*** | |  |  |  |  |
| 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | | – | – | vnt. |  |
| 8.1.3-(12),14), 8.2.2-5. Atitvarų ir signalinių stulpelių atšvaitų (metalinių, plsatikinių) | | – | – | vnt. |  |
| 8.2.2-6. Atšvaitų iš šviesą atspindinčios  plėvelės | |  |  | m² |  |
|  | \*\* | |  |  |  |  |
| **6.5.** | **Pakelės statinių ir želdinių priežiūra** | | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** | |  |  |  |  |
| 5.1.1. Peronų keleivių įlipimui ir išlipimui | | – | – | 100 m² |  |
| 5.4.1. Poilsio aikštelių | | – | – | 100 m² |  |
| 5.5.1. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | | – |  | 100 m² |  |
| 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Tualetų vidaus ir aplinkos | | – | – | 100 m² |  |
| 5.7.2. Šiukšlių dėžių | | 100 vnt. |  | 100 vnt. |  |
| 5.9.4. Tiltelių, laiptų, lieptelių | | – | – | 100 m² |  |
| 5.10.1-1, 5.10.2. Šulinių, šaltinių aplinkos | | – | – | 100 m² |  |
| 10.1.1, 10.1.3. Pėsčiųjų ir dviračių takų | | – | – | 1000 m² |  |
| 9.1.1, 9.1.2. Medžių, krūmų;  9.1.3. Gyvatvorių | } | 100 m² |  | 100 m² |  |
|  | \*\* | |  |  |  |  |
| **6.6.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra** | | – | – | – | – |
|  | ***Priežiūra:*** | |  |  |  |  |
| KOSIS | | vnt. |  | vnt. |  |
| Apšvietimo įrenginių | | vnt. |  | vnt. |  |
| Eismo apskaitos įrenginių | | vnt. |  | vnt. |  |
| Kitų kelio įrenginių 3) | | vnt. |  | vnt. |  |
| 1), 2), \* žr.3.5 dalies pirmą lapą | | | | | | |
| 3) išvardinti  \*\* šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.4 lentelė (4 lapas)

***rajoniniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
| **6.7.** | **Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Vejos dangų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
| 3.3.2-1. Kelkraščiuose | – | – | 100 m² |  |
|  | ***Pakeitimas:*** |  |  |  |  |
|  | 6.3.4-(1,2). Kelio ženklų atramų | – | – | vnt. |  |
|  | 6.4.3-4. Kelio ženklų | – | – | vnt. |  |
|  | 8.1.3. Sijinių parapetinių, trosinių, atitvarų | – | – | 100 m |  |
|  | 8.2.2-5. Plastikinių signalinių stulpelių | – | – | vnt. |  |
|  | 8.2.2-4. Gelžbetoninių signalinių stulpelių | – | – | vnt. |  |
|  | 11.4.4-3. Tiltų turėklų | – | – | 100 m |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.8.** | **Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė**  **priežiūra** | – | – | – | – |
|  | ***Valymas:*** |  |  |  |  |
| 4.1.1. Pralaidų | – | – | vnt./m³ |  |
| 4.2.1. Įtekamųjų ir ištekamųjų pralaidų griovių | – | – | 100 m/m³ |  |
| 11.1.1. Tiltų, viadukų važiuojamosios dalies | – | – | 1000 m² |  |
| 11.2.1. Šalitilčių | – | – | 1000 m² |  |
| 11.3.1. Apsauginių atitvarų | 1000 m |  | 1000 m² |  |
| 11.4.1. Turėklų | 100 m |  | 100 m |  |
| 11.5.1. Patilčių, kūgių | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| 11.6.1. Važiuojamosios dalies po tuneliniais viadukais | 1000 m² |  | 1000 m² |  |
| ***Išplovų sutvarkymas:*** |  |  |  |  |
| 4.2.2. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | m³ |  |
| 11.5.3-1, 11.5.3-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | m³ |  |
| ***Vandens nuleidimo sistemos priežiūra (sąnašų pašalinimas):*** |  |  |  |  |
| 11.1.4. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | m³ |  |
| 11.5.3-3. Patiltėse, kūgiuose / iš vandens surinkimo šulinėlių | – | – | m³/m³ |  |
| 11.6.2. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | m³ |  |
| ***Deformacinių pjūvių priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.1.3. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | m |  | m |  |
| 11.2.3. Šalitilčiuose | m |  | m |  |
| ***Medinės dangos priežiūra:*** |  |  |  |  |
| 11.2.4. Šalitilčiuose | m² |  | m² |  |
| ***Metalinių elementų priežiūra*** |  |  |  |  |
| 11.2.5. Šalitilčiuose | m² |  | m² |  |
| 1), 2), \*žr. 3.5 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.4 lentelė (5 lapas)

***rajoniniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis2**)** |
|  | ***Perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 11.3.2. Tiltų, viadukų apsauginių atitvarų | – | – | 10 m/10 m² |  |
| 11.4.3. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | 10 m |  |
| ***Įtvirtinimų sustiprinimas:*** |  |  |  |  |
| 11.4.2. Tiltų, viadukų turėklų | – | – | vnt. |  |
| ***Krūmų kirtimas:*** |  |  |  |  |
| 11.5.2-1. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² |  |
| ***Žolės pjovimas:*** |  |  |  |  |
| 11.5.2-2. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m² |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.9.** | **Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas** | – | – | – | – |
|  | ***Provėžų, išplovų, įdubų, nuošliaužų***  ***ištaisymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 1.2.2. Šlaituose | – | – | m³ (m³) |  |
| 1.4.3. Šalikelėse | – | – | m³ (m³) |  |
| 3.3.2. Kelkraščiuose su vejos danga | – | – | m³ (m³) |  |
| 5.2.2. Saugumo salelėse padengtose veja | – | – | m³ (m³) |  |
| 6.1.2. Salelėse kelio ženklams | – | – | m³ (m³) |  |
| 12.1.2. Nuovažose į sodybas, laukus | – | – | m²/m³  (m²/m³) |  |
| ***Susikaupusio grunto pašalinimas:*** |  |  |  |  |
| 1.3.2. Grioviuose | – | – | 100 m/m³ |  |
| ***Vandens nuleidimo sistemos elementų pakeitimas, atstatymas, remontas:*** |  |  |  |  |
| 4.3.2. Drenažo, kanalizacijos vamzdžių | – | – | m/m³ |  |
| 4.3.2-4. Drenažo, kanalizacijos šulinėlių | vnt. |  | vnt. |  |
| 4.4.2. Greitviečių, latakų | – | – | m/m³ |  |
| ***Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 1.2.3. Šlaituose | – | – | m²/m³ (m²/m³) |  |
| 1.3.3. Grioviuose | – | – | m²/m³ (m²/m³) |  |
| ***Sankasos briaunų atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 3.2.7. Kelkraščių iš biriųjų medžiagų išorinių  briaunų | km |  | m² |  |
| 3.3.4. Kelkraščių su vejos danga išorinių  briaunų | km |  | m²/m³ |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| **6.10.** | **Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  | ***Išdaužų užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.2. Asfalto dangose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 2.1.3. Betono dangose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 2.3.2. Grindiniuose | 1000 m² |  | 10 m² |  |
| 1), 2) \* žr. 3.5 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |
|  | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.4 lentelė (6 lapas)

***rajoniniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
|  | 5.3.2. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | m² |  |
| ***Plyšių užtaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.6-(1,2,3) Asfalto dangose | – | – | 10 m |  |
| 2.1.6-4. Betono dangose | – | – | 10 m |  |
| 5.3.3. Saugumo salelėse iš asfalto | – | – | 10 m |  |
| ***Bangų, slinkčių, provėžų,***  ***nelygumų ištaisymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.7, 2.1.13 Asfalto dangose | – | – | 1000 m² |  |
| 2.3.3. Grindiniuose | – | – | 1000 m² |  |
| ***Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.8. Asfalto dangose | – | – | 1000 m² |  |
| 2.1.9. Betono dangose | – | – | 1000 m² |  |
| ***Šiurkštumo padidinimas/***  ***/nusidėvėjimo atstatymas:*** |  |  |  |  |
| 2.1.10, 2.1.14. Asfalto dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| 2.1.11. Betono dangose | – | – | 1000 m²/1000 m² |  |
| **6.11.** | **Žvyrkelių ir kelkraščių**  **nusidėvėjimo atstatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Išdaužų užtaisymas\*\*\*:***  2.2.2. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | – | – | 1000 m ² (1000 m ²) |  |
| 3.2.2-1. Kelkraščiuose iš biriųjų  medžiagų, | – | – | 1000 m ² (1000 m ²) |  |
|  | ***Nusidėvėjusio sluoksnio***  ***atstatymas:***  2.2.6. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | – | – | 1000 m² |  |
| 3.2.5. Kelkraščiuose iš biriųjų medžiagų | – | – | 1000 m² |  |
| ***Dulkėjimo mažinimas:***  2.2.8. Žvyro dangose (žvyrkeliuose) | – | – | 1000 m² |  |
| **6.12.** | **Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(1,2). Atramų | – | – | vnt.(vnt.) |  |
| 6.4.3-3. Ženklų | – | – |  |  |
| ***Trūkstamų pastatymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 6.3.4-(3,4). Atramų | – | – | vnt.(vnt.) |  |
| 6.4.3-4. Ženklų | – | – | vnt./10 m²  (vnt./10 m²) |  |
| **6.13.** | **Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas** | – | – | – | – |
|  | ***Pakeitimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m(m) |  |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m |  |
| ***Trūkstamų pastatymas***: |  |  |  |  |
| 8.1.3-(6,7,11,12). Sijinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-8. Parapetinių | – | – | m |  |
| 8.1.3-(8,9). Trosinių | – | – | m |  |
| 1), \*žr. 3.5 dalies pirmą lapą  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |
|  | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.4 lentelė (7 lapas)

***rajoniniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1) | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
| **6.14.** | **Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas** | – | – | – | – |
|  | ***Dangų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4. Autobusų stotelių  peronuose | – | – | m² |  |
| 5.4.3. Poilsio aikštelėse su kieta danga | – | – | m² |  |
| 10.1.2, 10.1.4. Pėsčiųjų ir dviračių takų | – | – | m² |  |
| ***Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.1.5. Autobusų stotelių peronuose | – | – | m |  |
| 5.2.3. Saugumo salelėse padengtose vejos, asfalto dangomis | – | – | m |  |
| ***Stogų, sienų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.2. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | m² |  |
| 5.6.4. Tualetų | – | – | m² |  |
| ***Durų ir pertvarų remontas:*** |  |  |  |  |
| 5.6.5. Tualetų | – | – | vnt./m² |  |
| ***Paviršių perdažymas:*** |  |  |  |  |
| 5.5.3. Autobusų stotelių paviljonų, poilsio aikštelių pavėsinių | – | – | vnt./m² |  |
| 5.6.6. Tualetų | – | – | vnt./m² |  |
| 5.7.3. Šiukšlių dėžių | – | – | vnt./m² |  |
| 5.8.1. Lauko baldų | 100 vnt. |  | m² |  |
| 5.9.3. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m² |  |
| 5.10.1-3. Šulinių dangčių | – | – | vnt. |  |
| ***Remontas ir pakeitimas:*** |  |  |  |  |
| 5.7.1-1. Medinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.7.1-(3,4). Betoninių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.7.1-(2,5). Metalinių šiukšlių dėžių | – | – | vnt. |  |
| 5.8.2. Lauko baldų | – | – | vnt. |  |
| 5.9.2. Tiltelių, laiptų, lieptelių | – | – | m |  |
| 5.10.1-2. Šulinių dangčių | – | – | vnt. |  |
| ***Želdinių sodinimas:*** |  |  |  |  |
| 9.1.4-1. Krūmų | – | – | vnt. |  |
|  | 9.1.4-2. Medžių | – | – | vnt. |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
| **6.15.** | **KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių remontas ir vystymas** | – | – | – | – |
|  | ***Įrenginių remontas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. |  |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. |  |
| Apšvietimo | – | – | vnt. |  |
| Kitų kelio įrenginių | – | – | vnt. |  |
| ***Naujų įrenginių pastatymas:*** |  |  |  |  |
| KOSIS | – | – | vnt. |  |
| Eismo apskaitos | – | – | vnt. |  |
| Apšvietimo | – | – | vnt. |  |
| Kitų įrenginių | – | – | vnt. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1),\*žr. 3.5 dalies pirmą lapą  \*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |
|  | | | | | |

**2 priedo tęsinys**

2.4 lentelė (8 lapas)

***rajoniniai keliai***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | DARBŲ PAVADINIMAS 1 | **Kelio elementas** | | **Atlikta darbų** | |
| Sustambintas  mato vnt. (SMV)\* | Kiekis | Mato vnt. | Kiekis |
| **6.16.** | **Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas** | – | – | – | – |
|  | ***Defektų ištaisymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 4.1.2. Tuštumų virš pralaidų žiedų | – | – | m³(m³) |  |
| 4.1.3. Pralaidų sandūrų pažaidų | – | – | m(m) |  |
| 4.1.4. Pralaidų antgalių ir žiedų pakeitimas, poslinkių ištaisymas | – | – | vnt. (vnt.) |  |
| 4.1.5. Pralaidų betoninių paviršių  pažaidų | – | – | m²(m²) |  |
| 11.3.3-(3,4). Tiltų parapetinių atitvarų | – | – | m (m) |  |
| 11.3.3-(1,2,5). Tiltų sijinių atitvarų | – | – | m(m) |  |
| 11.4.4. Tiltų turėklų | – | – | m(m) |  |
| ***Dangos defektų pašalinimas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 11.1.2. Tiltų, viadukų važiuojamosiose dalyse | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.2.2. Šalitilčiuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.6.3. Važiuojamosiose dalyse po tuneliniais viadukais | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| ***Sutvirtinimų atstatymas\*\*\*:*** |  |  |  |  |
| 4.2.3. Įtekamuosiuose ir ištekamuosiuose pralaidų grioviuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
| 11.5.4. Patiltėse, kūgiuose | – | – | 100 m²(100 m²) |  |
|  | \*\* | – | – |  |  |
|  |  | – | – |  |  |
| 1, \* žr. 3.5 dalies pirmą lapą  \*\* į šias eilutes įrašomi atlikti kiti darbai, kurie pavyzdinėje formoje neišvardinti, tačiau buvo priskirti šiai grupei  \*\*\* (tame skaičiuje, atliekant vertės nekeičiančius darbus) | | | | | |

Papildymai ir paaiškinimai

Kelio elementų ir darbų kiekius užpildė:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Tikrino:

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

[1] užpildoma magistraliniams ir jiems prilygintiems krašto, krašto ir jiems prilygintiems rajoniniams, miestų bei miestelių gatvėms, kitiems rajoniniams keliams atskirai;

2 kelio elementų dalys šifruojamos pagal KPV PN-01 [2.3].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* Su Kelių priežiūros vadovo V dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetaineje adresu: http://www3. lrs. lt/DPaieska. html ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, 302 kab., Vilnius, tel. 213 34 87) bei valstybės įmonėje Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto g. 25, 216 kab., Kaunas, tel. 20 23 95). Transporto ir kelių tyrimo institute šiuos leidinius galima ir įsigyti. [↑](#footnote-ref-1)