VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

**DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI“ PAKEITIMO**

2012 m. spalio 26 d. Nr. O3-329

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. [73-3352](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13); 2006, Nr. [130-4889](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1CD04B9751C6); 2011, Nr. [155-7353](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AFA734FB8321)) 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. [51-2254](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D); 2007, Nr. [130-5259](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A601A252F765); 2009, Nr. [10-355](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9C5DEC45B23B), Nr. [61-2402](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.43A67B9687BB)) 12 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Skundų skyriaus 2012 m. spalio 18 d. pažymą Nr. O5-297 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 (Žin., 2003, Nr. [124-5667](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5824A888C81); 2007, Nr. [15-579](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A1C8E4395DA)) (toliau – Metodika):

1. Pakeisti Metodikos 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai qRe) pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė

|  |  |
| --- | --- |
| Karšto vandens tiekimo sistemos tipas | Vidutiniai energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai qRe,kWh/būstui per mėn. |
| Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje ir buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas | 240,iš jų vonios šildytuvas – 80 |
| Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas | 160,iš jų vonios šildytuvas – 80 |
| Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete), bet nėra vonios šildytuvo | 80 |
| Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje | 10 |

“

2. Panaikinti Metodikos 9 punktą, atitinkamai 10 punktą laikyti 9 punktu.

Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė