
****

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL PANEVĖŽIO MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 14 D. SPRENDIMO NR. 1-331 (SU PAKEITIMU) PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS**

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1-257

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2. Nustatyti, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai vykdo techninę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka ir taiko tarifus, kurie negali viršyti patvirtinto maksimalaus techninės priežiūros tarifo.

3. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. 1-331 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (su pakeitimu).

Mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas Aleksas Varna

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-257

**PANEVĖŽIO MIESTO** **DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ**

**MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namų grupės  Nr. | Namo bendras naudingasis plotas, m² | Namo ypatumai | Tarifas  Eur už  m²/mėn.  be PVM | Tarifas  Eur už  m²/mėn.  su 21 proc. PVM |
| 1. | Iki 1000 | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema;  Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema;  Namas, kurio stogas šlaitinis | 0,0129 | 0,0156 |
| 2. | Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema;  Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema;  Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų;  Namas, kurio stogas šlaitinis | 0,0127 | 0,0154 |
| 3. | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema;  Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų;  Namas, kurio stogas šlaitinis | 0,0131 | 0,0158 |
| 4. | Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema;  Namas, kurio stogas šlaitinis | 0,0133 | 0,0161 |
| 5. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 0,012 | 0,0145 |
| 6. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 0,0121 | 0,0146 |
| 7. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Namas, kurio stogas šlaitinis | 0,0137 | 0,0166 |
| 8. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Namas, kurio stogas šlaitinis;  Bendrabučio tipo namas | 0,0158 | 0,0191 |
| 9. | Nuo 1001  iki 2000 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 0,0141 | 0,0171 |
| 10. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 0,0142 | 0,0172 |
| 11. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema;  Namas, kurio stogas šlaitinis | 0,0163 | 0,0197 |
| 12. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Bendrabučio tipo namas | 0,0162 | 0,0196 |
| 13. | Nuo 2001  iki 5000 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 0,0162 | 0,0196 |
| 14. | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Bendrabučio tipo namas | 0,0186 | 0,0225 |
| 15. | Daugiau kaip 5000 | Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų;  Bendrabučio tipo namas | 0,0194 | 0,0235 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**