***Suvestinė redakcija nuo 2012-03-04 iki 2020-06-26***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. , i. k. 1102213ISAK002B-446*

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

**DĖL PAVOJINGUS KROVINIUS VEŽANČIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2010 m. spalio 19 d. Nr. 2B-446

Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ (Žin., 2002, Nr. [52-2014](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC086C7172D5); 2011, Nr. 165-7865) 2.5.2 punktą:

*Preambulės pakeitimai:*

*Nr. ,
2012-02-28,
Žin., 2012, Nr.
27-1257 (2012-03-03), i. k. 1122213ISAK0002B-77*

1. Tvirtinu Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionų departamentus išduoti transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatus;

2.2. Technikos skyrių:

2.2.1. tvarkyti išduodamų transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatų apskaitą;

2.2.2. priimti dokumentus iš įmonių, siekiančių gauti teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo (2003 metų redakcija) su pakeitimais ir papildymais (Žin., 2004, Nr. [91-3349](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6302A346EF80); 2005, Nr. [77-2795](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4C341A29AE); 2007, Nr. [77-3057](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5CFCAF587445); 2009, Nr. 80-337) reikalavimus.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 2B-78 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [47-1565](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D291C6222C60));

3.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. 2B-167 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 2B-78 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. [67-2443](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.18B0C11C894C));

3.3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. 2B-451 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 2B-78 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. [148-6650](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9C8163C02725)).

4. Pavedu Bendrajam skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Inspekcijos viršininko pavaduotojus, Technikos skyriaus vedėją ir regionų departamentų direktorius.

5. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

Inspekcijos viršininkas Vidmantas Žukauskas

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. 2B-446

**Pavojingus krovinius vežančių KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo procedūrą ir transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikato (toliau – ADR sertifikatas) išdavimo ir pratęsimo tvarką bei vertinimo ir pritaikymo įmonių reikalavimus.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų (2003 metų redakcija) su pakeitimais ir papildymais (Žin., 2004, Nr. [91-3349](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6302A346EF80); 2005, Nr. [77-2795](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA4C341A29AE); 2007, Nr. [77-3057](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5CFCAF587445); 2009, Nr. 80-337) (toliau – ADR) reikalavimais.

3. Aprašas taikomas visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms (toliau – transporto priemonės), kurioms pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus būtinas transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatas.

4. Už ADR sertifikatų išdavimą ir pratęsimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

**II. SĄVOKOS**

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

**ADR sertifikatas** – dokumentas, patvirtinantis EXII, EX/III, FL, OX, AT, MEMU transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, atitiktį ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams.

**ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimai –** ADR B techninio priedo 9 dalyje nurodyti techniniai reikalavimai transporto priemonių konstrukcijai ir patvirtinimui, įvertinant pereinamojo laikotarpio priemones, nurodytas ADR bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

**AT transporto priemonė** – transporto priemonė, išskyrus EX/III, FL, ar OX, skirta pavojingiems kroviniams vežti stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa viršija 1 m3, arba konteinerinėse cisternose, kilnojamosiose cisternose ar DDK, kurių individualioji talpa viršija 3 m3, arba kitokia nei FL tipo transporto priemonė baterija, kurios bendroji talpa viršija 1 m3.

**EX/II transporto priemonė** ar **EX/III transporto priemonė** – transporto priemonė, skirta sprogstamosioms medžiagoms ir gaminiams vežti (1 klasės).

**FL transporto priemonė** – transporto priemonė, skirta skysčiams, kurių pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 60 °C (išskyrus dyzeliną, atitinkantį EN 590:2004 standartą, gazolį ir krosnių kurą (lengvą) – JT Nr. 1202 – kurių pliūpsnio temperatūra nurodyta EN 590:2004 standarte), vežti stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa viršija 1 m3, arba konteinerinėse cisternose ar kilnojamosiose cisternose, kurių individualioji talpa viršija 3 m3, arba transporto priemonė, skirta liepsniosioms dujoms vežti stacionariose cisternose ar nuimamose cisternose, kurių talpa viršija 1 m3, arba konteinerinėse cisternose, kilnojamosiose cisternose ar DDK, kurių individualioji talpa viršija 3 m3, arba transporto priemonė baterija, skirta liepsniosioms dujoms vežti, kurios bendroji talpa viršija 1 m3.

**Nacionalinio vežimo išimtys** – tai ADR reikalavimų išimtys, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarime Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2000, Nr. [26-694](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.32E0A3FB18C4); 2003, Nr. [102-4597](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.539CAE8951A9)) ir taikomos vežant pavojingus krovinius tik šalies viduje.

**Įgaliotasis asmuo** – vertinimo ir pritaikymo įmonės darbuotojas, turintis galiojantį pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimą ir teisę vertinti pritaikytos transporto priemonės atitiktį ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams.

**Kompetentinga institucija** – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, kuriai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra pavedusi vykdyti ADR nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo srityje.

**Nauja transporto priemonė** – transporto priemonė, kuri anksčiau neregistruota arba nuo kurios pirmosios registravimo datos yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

**Naudota transporto priemonė –** registruota transporto priemonė, nuo kurios pirmosios registravimo datos yra praėję daugiau kaip šeši mėnesiai.

**MEMU transporto priemonė –** transporto priemonė su mobiliu sprogmenų gaminimo įrenginiu, kuris iš pavojingų krovinių, kurie nėra sprogmenys, gamina sprogmenis ir juos aktyvuoja. Šį įrenginį sudaro įvairios cisternos ir biralinių krovinių konteineriai bei technologinė įranga, taip pat siurbliai ir susiję įrenginiai.

**OX transporto priemonė** – transporto priemonė, skirta stabilizuotam vandenilio peroksidui ir stabilizuotam vandenilio peroksido vandeniniam tirpalui, kuriame yra daugiau kaip 60 proc. vandenilio peroksido (5.1 klasė JT Nr. 2015), vežti stacionariosiose cisternose ar nuimamosiose cisternose, kurių talpa viršija 1 m3, arba konteinerinėse cisternose ar kilnojamosiose cisternose, kurių individualioji talpa viršija 3 m3.

**Transporto priemonė** – bet kokia komplektinė, nekomplektinė ar sukomplektuota transporto priemonė, skirta pavojingiems kroviniams vežti keliais.

**Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija** –transporto priemonės gamintojo ar jo atstovo Lietuvoje, ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotas dokumentas (1 priedas), patvirtinantis transporto priemonės konstrukcijos atitiktį ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams.

**Vertinimo ir pritaikymo įmonė** – įmonė, vertinanti ir pritaikanti transporto priemones pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus.

*Punkto pakeitimai:*

*Nr. ,
2011-07-18,
Žin., 2011, Nr.
95-4511 (2011-07-23), i. k. 1112213ISAK002B-282*

6. Kitos sąvokos, kurios vartojamos šiame Apraše, suprantamos taip, kaip ADR.

**III. PAVOJINGUS KROVINIUS VEŽANČIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJOS IR TINKAMUMO PATVIRTINIMAS**

7. Transporto priemonės konstrukcijos atitiktis ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams patvirtinama transporto priemonės ADR atitikties deklaracija (toliau – deklaracija) pagal šio Aprašo 1 priedą.

8. Deklaracijoje nurodoma, kad:

8.1. transporto priemonės konstrukcija atitinka oficialiai patvirtintą tipą pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) taisyklę Nr. 105 arba 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/91/EB dėl pavojingiems kroviniams keliais vežti skirtų motorinių transporto priemonių bei jų priekabų ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo (OL *2004 m. specialus leidimas*, 7 skyrius, 4 tomas, p. 239)(toliau – ES direktyva) arba konkrečius ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus (nurodant atitinkamus punktus);

8.2. transporto priemonėje įrengta dėvėjimuisi atspari (pagalbinė) stabdžių sistema (toliau – DASS), kurios efektyvumo (nurodytas tonomis) pakanka transporto priemonės junginio bendrajai masei (jei šis reikalavimas taikomas), įrašant DASS tipą;

8.3. transporto priemonėje įrengta stabdžių antiblokavimo sistema, įrašant jos kategoriją;

8.4. transporto priemonės autocisternos su stacionariomis cisternomis, kurių talpa viršija 3 m3, skirtos skystiems ar išlydytiems pavojingiems kroviniams vežti, išbandytos naudojant mažesnį nei 4 barų slėgį ir pirmą kartą užregistruotos po 2003 m. liepos 1 d., atitinka JT EEK taisyklės Nr. 111 reikalavimus.

9. Deklaraciją išduoda transporto priemonės gamintojas ar jo oficialusis atstovas Lietuvoje, kai jų nėra arba kai oficialusis atstovas neturi duomenų – vertinimo ir pritaikymo įmonė.

**IV. VERTINIMO IR PRITAIKYMO ĮMONių bei ĮGALIOTųjų asmenų reikalavimai**

10. Vertinimo ir pritaikymo įmonės turi turėti reikiamas gamybines patalpas, įrangą bei prietaisus, leidžiančius užtikrinti kokybišką transporto priemonės pritaikymą pavojingiems kroviniams vežti.

11. Vertinimo ir pritaikymo įmonių gamybinės patalpos turi būti tokios, kad tilptų transporto priemonė (-ės) ir galima būtų tinkamai išdėstyti reikiamą įrangą bei prietaisus. Prie vertinimo ir pritaikymo įmonių turi būti patogūs privažiavimo keliai ir stovėjimo aikštelės.

12. Vertinimo ir pritaikymo įmonė privalo su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) suderinti įmonės standartą dėl transporto priemonių konstrukcijos vertinimo ir pritaikymo pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus.

13. Vertinimo ir pritaikymo įmonės standartas turi būti keičiamas ir papildomas, atsižvelgiant į ADR ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus.

14. Vertinimo ir pritaikymo įmonių įgaliotieji asmenys turi turėti ne mažesnę nei trejų metų transporto priemonių remonto ar gamybos patirtį, taikant ADR reikalavimus, ir turi turėti įmonės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto kvalifikaciją.

15. Įmonė, norėdama gauti teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus, Inspekcijai turi pateikti:

15.1. nustatytos formos prašymą (2 priedas);

15.2. įgaliotųjų asmenų vardus ir pavardes bei dokumentus (pvz., pareigybės aprašymo kopiją ar pažymą apie darbo pobūdį iš ankstesnės darbovietės), pagal kuriuos būtų galima spręsti apie asmenų darbo patirtį.

16. Aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. [70-2887](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4735AB598711); 2010, Nr. [119-6092](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3D51D55D2D0)).

17. Inspekcija ne daugiau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo, išanalizavusi gautus dokumentus, priima sprendimą dėl teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus suteikimo ar nesuteikimo.

18. Teisė vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus įmonei suteikiama Inspekcijos viršininko įsakymu, nurodant įgaliotųjų asmenų vardus ir pavardes.

181. Vertinimo ir pritaikymo įmonių stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ir neplaniniams patikrinimams ir šie patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. [60-1945](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66); 2006, Nr. 77-2975) nuostatomis, šiuo Aprašu ir Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-573 (Žin., 2011, Nr. [3-118](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.09EBE8A93A9C)).

*Papildyta punktu:*

*Nr. ,
2011-10-07,
Žin., 2011, Nr.
123-5864 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-372*

19. Teisė vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus įmonei gali būti panaikinta Inspekcijos viršininko įsakymu, jei:

19.1. transporto priemonė pritaikoma ne pagal vertinimo ir pritaikymo įmonės standartą;

19.2. vertinimo ir pritaikymo įmonėje vertinimą atlieka asmuo, nenurodytas Inspekcijos viršininko įsakyme dėl teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus.

20. Įmonei, kuriai buvo panaikinta teisė vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus, tokia teisė vėl gali būti suteikta ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo Inspekcijos viršininko įsakymo dėl teisės panaikinimo priėmimo.

21. Vertinimo ir pritaikymo įmonės vadovas turi užtikrinti tinkamas įgaliotųjų asmenų darbo ir poilsio sąlygas bei pasirūpinti kvalifikacijos tobulinimu, atsižvelgęs į naujausius technikos pasikeitimus, ADR ir kitų teisės aktų pakeitimus.

**V. ADR SERTIFIKATO IŠDAVIMAS IR PRATĘSIMAS**

22. ADR sertifikatas suteikiamas:

22.1. naujoms transporto priemonėms prieš pradedant jas eksploatuoti;

22.2. naudojamoms transporto priemonėms, neturėjusioms ADR sertifikato ar naudojamoms transporto priemonėms, turėjusioms ADR susitariančios šalies kompetentingos įstaigos išduotą galiojantį ADR sertifikatą arba jo patvirtintą kopiją;

22.3. pasikeitus ADR sertifikate nurodytiems duomenims.

23. Prašant išduoti ADR sertifikatą pateikiami šie dokumentai:

23.1. nustatytos formos prašymas (3 priedas), kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai;

23.2.transporto priemonės ADR atitikties deklaracija;

23.3. kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė, ant kurios sumontuota stacionari (-ios) cisterna (-os) arba transporto priemonė baterija, papildomai pateikiama jos galiojanti pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba galiojanti paskutinio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu.

24. Pasibaigus ADR sertifikato galiojimui, galiojimo laikas gali būti pratęsiamas.

25. Prašant pratęsti ADR sertifikatą, pateikiami šio Aprašo 23 punkte išvardyti dokumentai ir ADR sertifikatas, kurio galiojimas pasibaigė.

26. Praradus ADR sertifikatą, gali būti išduotas ADR sertifikato dublikatas. Šiuo atveju bus išduodamas kitas ADR sertifikatas su žyma „Dublikatas“, kurio galiojimo laikas sutaps su prarastojo ADR sertifikato galiojimo laiku. Siekiant jį gauti, Inspekcijai pateikiamas nustatytos formos prašymas (3 priedas).

27. Aprašo 23 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217.

28. Inspekcija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl ADR sertifikato išdavimo ar neišdavimo, pratęsimo ar nepratęsimo.

29. Kai šio Aprašo 23 punkte pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, Inspekcijos darbuotojas per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo datos raštu privalo apie tai informuoti įmonės vadovą ar įmonės vadovo paskirtą asmenį, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai. Pateikus reikalingus dokumentus, sprendimas dėl ADR sertifikato išdavimo ar neišdavimo, pratęsimo ar nepratęsimo priimamas per tris darbo dienas nuo pakartotinai pateiktų dokumentų pateikimo datos.

30. Išduodamo, pratęsiamo ADR sertifikato galiojimo data negali būti vėlesnė nei kitos privalomosios techninės apžiūros atlikimo data ar cisternos arba transporto priemonės baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.

301. Naujos transporto priemonės ADR sertifikatas gali būti išduodamas neatlikus privalomosios techninės apžiūros. Išduodamo ADR sertifikato išdavimo data yra nustatytos formos prašymo registravimo data, o galiojimo data negali būti vėlesnė nei 12 mėnesių nuo naujos transporto priemonės pirmosios registravimo datos ar cisternos arba transporto priemonės-baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.

*Papildyta punktu:*

*Nr. ,
2011-07-18,
Žin., 2011, Nr.
95-4511 (2011-07-23), i. k. 1112213ISAK002B-282*

31. ADR sertifikatas išduodamas, pratęsiamas, jei transporto priemonė atitinka ADR ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir yra techniškai tvarkinga.

**VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

32. Įmonė, valdanti transporto priemonę su galiojančiu ADR sertifikatu, yra atsakinga, kad transporto priemonė atitiktų transporto priemonių techninius reikalavimus, nurodytus ADR ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

33. Inspekcija pripažįsta kitų ADR susitariančių šalių pripažintų kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus, kurie atitinka ADR reikalavimus.

34. Inspekcija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl šio Aprašo taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 2B-556 (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. [99-1174](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A4EBECDD228)), nustatyta tvarka.

*Papildyta punktu:*

*Nr. ,
2011-10-07,
Žin., 2011, Nr.
123-5864 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-372*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pavojingus krovinius vežančių kelių

transporto priemonių sertifikavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

**(Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(įmonės pavadinimas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(įmonės duomenys)

**TRANSPORTO PRIEMONĖS ADR ATITIKTIES DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vieta)

Atsakingasis asmuo

(vardas, pavardė)

patvirtina, kad transporto priemonės

\_

(gamintojas (markė), komercinis pavadinimas, klasė, identifikavimo Nr. (VIN))

\_

konstrukcija (visiškai / iš dalies)\* atitinka ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus, keliamus

**EXII, EXIII, FL, OX, AT, MEMU**\* tipui (-ams).

Transporto priemonė atitinka tipą, patvirtintą pagal ES direktyvą 98/91/EB arba JT EEK taisyklę Nr. 105\*.

Tipo patvirtinimo Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , išdavimo data .

Transporto priemonė atitinka šiuos ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus:

\_ .

(ADR 9 dalies punktai ir (ar) priemonių atitikties aprašymas)

\_ .

Transporto priemonėje įrengta / neįrengta\* \_\_\_\_ tipo dėvėjimuisi atspari (pagalbinė) stabdžių sistema (DASS), kurios efektyvumo pakanka tonų

(bendroji masė)

transporto vieneto bendrajai masei.

Motorinėje transporto priemonėje įrengta / neįrengta\* \_\_\_\_ kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema.

Priekaboje (puspriekabėje) įrengta / neįrengta\* \_\_\_\_ kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema.

□[] Patvirtinu, kad transporto priemonė autocisterna su stacionaria cisterna, kurios talpa viršija 3 m3, skirta skystiems ar išlydytiems pavojingiems kroviniams vežti, išbandyta naudojant mažesnį nei 4 barų slėgį ir pirmą kartą užregistruota po 2003 m. liepos 1 d., atitinka JT EEK taisyklės Nr. 111 reikalavimus (pažymėti „X“, jei atitinka).

IŠVADA\*\*

\* Nereikalingi žodžiai išbraukiami.

\*\* Įrašoma „visiškai atitinka ADR reikalavimus“ arba „tik nacionaliniam vežimui“.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(atsakingo asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pavojingus krovinius vežančių kelių

transporto priemonių sertifikavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

**(Prašymo suteikti teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus forma)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Valstybinė kelių transporto inspekcijaprie Susisiekimo ministerijosGauta20\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!** |
| 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia) | (vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
| 2. Juridinio asmens kodas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, kuriame yra ir šis duomuo,  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pildyti nereikia) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Telefonas |  | 4. El. paštas |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos**PRAŠYMAS** **SUTEIKTI TIESĘ VERTINTI IR PRITAIKYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJĄ PAGAL ADR B TECHNINIO PRIEDO 9 DALIES REIKALAVIMUS** |
|  |  |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(sudarymo vieta)Prašau suteikti teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus. |
|  |
| **6. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS** |
|  |
| Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“): |
| 1. |  | Asmens tapatybės kortelė | Nr. |  | ; |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | LR pasas | Nr. |  | ; |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Leidimas gyventi LR | Nr. |  | ; |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Vairuotojo pažymėjimas | Nr. |  | . |  |
| ✁ |  |  |  |  |  |  |
| (kirpti) |
| **PRAŠYMO SUTEIKTI TEISĘ VERTINTI IR PRITAIKYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJĄ PAGAL ADR B TECHNINIO PRIEDO 9 DALIES REIKALAVIMUS ŠAKNELĖ** |
|  |
| 7. Jūsų prašymas užregistruotas |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 8. Reg. Nr. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino |  | 10. Numatoma paslaugos suteikimo data |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti) |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| 11. PRIDEDAMA (pažymėti „X“): |
|  |  |  |
|  |  | Įgaliotų asmenų vardai ir pavardės bei dokumentai, pagal kuriuos būtų galima spręsti apie asmenų darbo patirtį, \_\_\_lapas (-ai / -ų). |
|  |
|  |
|  |
| 12. **Patvirtinu, kad:**- esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba išduotas dokumentas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;- esu susipažinęs (-usi) su Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis;- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;- sutinku, kad Inspekcija, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (žr. www.ada.lt, kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;- sutinku, kad Inspekcija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją. |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(juridinio asmens vadovo ar (pareiškėjo parašas) (vardas ir pavardė)jo įgalioto asmens pareigos) |
|  |
| **TARNYBINĖS ŽYMOS** |
|  |
| 13. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino |  |  |
|  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pareigos, parašas, vardas, pavardė) |  |  |
|  |
| ✁(kirpti) |
| **Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai:** **Vilniaus regiono** departamentas – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5639**Kauno regiono departamentas** – M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37) 22 45 23**Klaipėdos regiono departamentas** – Pilies g. 12, LT-91234 Klaipėda, tel. (8 46) 31 05 22**Panevėžio regiono departamentas** – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. (8 45) 43 38 93**Šiaulių regiono departamentas** – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. (8 41) 54 22 32Interneto svetainės adresas ***www.vkti.gov.lt*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo

3 priedas

**(Prašymo išduoti / pratęsti ADR sertifikatą, išduoti ADR sertifikato dublikatą forma)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Valstybinė kelių transporto inspekcijaprie Susisiekimo ministerijosGauta20\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!** |
| 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia) | (vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| 2. Juridinio asmens kodas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, kuriame yra ir šis duomuo,  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pildyti nereikia) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Telefonas |  | 4. El. paštas |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos**PRAŠYMAS** **IŠDUOTI / PRATĘSTI ADR SERTIFIKATĄ, IŠDUOTI ADR SERTIFIKATO DUBLIKATĄ** |
|  |  |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(sudarymo vieta) |
| Prašau išduoti, □[] pratęsti □[] ADR sertifikatą, išduoti dublikatą, □[] EXII, □[] EXIII, □[] FL, □[] OX, □[] AT, □[] MEMU □[] (pažymėti „X“), transporto priemonei, kurios valstybinis numeris |
|  |
|  |  | , | (jei paslauga reikalinga daugiau kaip vienai transporto priemonei,  |
| transporto priemonių ir jų valstybinių numerių sąrašas gali būti pateikiamas kaip pridedamas dokumentas) □[] (pažymėti „X“). |
|  |
|  |
| **6. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS** |

|  |
| --- |
| Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“): |
| 1. |  | Asmens tapatybės kortelė | Nr. |  | ; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | LR pasas | Nr. |  | ; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Leidimas gyventi LR | Nr. |  | ; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Vairuotojo pažymėjimas | Nr. |  | . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. MOKĖJIMO DUOMENYS** |
|  |
| (mokėjimo data, dokumento Nr., mokėtojas, suma, mokėtojo (asmens / įmonės) kodas) |
|  |
|  |
| ✁(kirpti) |
|  |
| **PRAŠYMO IŠDUOTI / PRATĘSTI ADR SERTIFIKATĄ, IŠDUOTI ADR SERTIFIKATO DUBLIKATĄ ŠAKNELĖ** |
|  |
| 8. Jūsų prašymas užregistruotas |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 9. Reg. Nr. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 10. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino |  | 11. Numatoma paslaugos suteikimo data |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | (pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  | 12. Dokumentą (-us) pageidauju atsiimti (pažymėti „X“): |
|  |  |
|  | Vilniaus □[], Kauno □[], Klaipėdos □[], Panevėžio □[], Šiaulių □[] regiono departamente. |
|  |  |
|  |  |
|  |  | 13. Prašau dokumentą (-us) atsiųsti paštu (šiuo atveju dokumentas išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą Juridinių asmenų registre nurodytu adresu; prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas; pasiuntinių paštui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Inspekcijai, pareiškėjas, prieš atsiimdamas dokumentą, apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) ir siuntos grąžinimo Inspekcijai išlaidas, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse). |
|  |  |
|  |  |  |
|  |
| 14. PRIDEDAMA (pažymėti „X“): |
| 1. |  | Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija, □[] lapas (-ai / -ų). |
|  |  |  |
| 2. |  | Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu, □[] lapas (-ai / -ų). |
|  |
| 3. |  | Patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu, □[] lapas (-ai / -ų). |
|  |  |
|  |  |  |
| 4. |  | Įgaliojimas, □[] lapas (-ai / -ų). |
|  |  |  |
| 5. |  | ADR sertifikatas (jei sertifikatas pratęsiamas), □[] lapas (-ai / -ų). |
|  |  |  |
| 6. |  | Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (klasė, JT numeris, pakavimo grupė, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas), □[] lapas (-ai / -ų). |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 7. |  | Kita |  | . |
|  |  |  |  |  |
|  |
| 15. Patvirtinu, kad:- esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba išduotas dokumentas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;- esu susipažinęs (-usi) su Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis;- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;- sutinku, kad Inspekcija, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (žr. www.ada.lt, kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;- sutinku, kad Inspekcija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(juridinio asmens vadovo ar (parašas) (vardas ir pavardė)jo įgalioto asmens pareigos) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(juridinio asmens pavojingų vežimo (parašas) (vardas ir pavardė)automobilių transportu saugos specialistas) |
|  |
| **TARNYBINĖS ŽYMOS** |
|  |
| 16. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino |  |  |  |
|  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pareigos, parašas, vardas, pavardė) |  |  |
|  |
|  |
| **IŠDUOTO DOKUMENTO (-Ų) DUOMENYS** |
|  |
| 17. Dokumentų skaičius |  | 18. Atsiėmimo data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. Dokumentą (-us) išdavė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) |  | 20. Dokumentą (-us) atsiėmė\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(parašas, vardas ir pavardė) |  |
|  |
| 21. Dokumentas (-ai) išsiųstas (-i) paštu |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| ✁(kirpti) |
| **Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai:****Vilniaus regiono departamentas** – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5639**Kauno regiono departamentas** – M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, tel. (8 37) 22 45 23**Klaipėdos regiono departamentas** – Pilies g. 12, LT-91234 Klaipėda, tel. (8 46) 31 05 22**Panevėžio regiono departamentas** – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. (8 45) 43 38 93**Šiaulių regiono departamentas** – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. (8 41) 54 22 32Interneto svetainės adresas ***www.vkti.gov.lt*** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pakeitimai:**

1.

 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. ,
2011-07-18,
Žin., 2011, Nr.
95-4511 (2011-07-23), i. k. 1112213ISAK002B-282

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 "Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. ,
2011-10-07,
Žin., 2011, Nr.
123-5864 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-372

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 "Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

3.

 Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. ,
2012-02-28,
Žin., 2012, Nr.
27-1257 (2012-03-03), i. k. 1122213ISAK0002B-77

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 "Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo