Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2016 metais taisyklių

2 priedas

**Asbestinių (šlaitinių) stogų dangų pakeitimo medžiagų skaičiuojamosios kainos[[1]](#footnote-1)**

(pagal 2015 m. spalio mėn. statybos skaičiuojamąsias kainas)

Kaina su PVM (Eur/m2 stogo ploto)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stogo dangos keitimo medžiagos** | **Beasbes-čio šiferio danga** | **Bitu-minių čerpių danga** | **Plieni-nių čerpių danga** | **Kera-minių čerpių danga** | **Beto-ninių čerpių danga** | **Bitu-minių lakštų danga** | **Plieni-nė čerpių imita-cijos danga** | **Plieni-nių profi-liuotų lakštų danga** | **Plieni-nių val-cuotų lakštų danga** |
| **I. Izoliacinis sluoksnis** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Plėvelės | 0,96 | 2,43 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 2. Izoliacijos tvirtinimo tašeliai | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Stogo danga** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Grebėstai (OSB paklotas) | 0,95 | 7,02 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,16 | 2,00 | 1,16 | 4,96 |
| 2. Dangos pagal tipus | 9,50 | 9,92 | 13,28 | 19,17 | 12,17 | 8,68 | 13,10 | 12,96 | 13,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Kraigai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Skardos profilių kraigai |  |  | 0,60 |  |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 2. Beasbesčio šiferio kraigai | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Bituminių čerpių kraigai |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Keraminių čerpių kraigai |  |  |  | 3,83 |  |  |  |  |  |
| 5. Betoninių čerpių kraigai |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  |
| 6. Bituminių lakštų kraigai |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Vėjalentės** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Skardos profilių vėjalentės |  | 0,87 | 0,87 |  |  |  | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 2. Beasbesčio šiferio vėjalentės | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Keraminių čerpių vėjalentės |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |
| 4. Betoninių čerpių vėjalentės |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |
| 5. Bituminių lakštų vėjalentės |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Karnizai-laštakiai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Skardos profiliai | 0,73 |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 2. Bituminių karnizų juostos |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Lietaus nuvedimo sistema** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Latakai | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 2. Lietvamzdžiai | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII. Priedai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sniego užtvaros | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 2. Stogo kopėčios | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 3. Stogo tilteliai | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Kaminas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Profiliuota skarda | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2. Metaliniai profiliai | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| **Iš viso su PVM (21%):** | **21,48** | **27,15** | **25,22** | **36,82** | **27,65** | **19,30** | **25,04** | **24,06** | **27,92** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Į medžiagų skaičiuojamąsias kainas įtraukta tvirtinimo detalių vertė. [↑](#footnote-ref-1)