**LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO**

**Į S A K Y M A S**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66 „DĖL MAKSIMALIŲ LEIDŽIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MATMENŲ, LEIDŽIAMŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVŲ, LEIDŽIAMOS BENDROSIOS MASĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2007 m. liepos 5 d. Nr. 3-239

Vilnius

Pakeičiu maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, leidžiamas ašies (ašių) apkrovas, leidžiamas bendrąsias mases, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [23-870](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3618189BEF5)), ir II skyriaus 2.2 punkto c papunktį išdėstau taip:

„c) triašio vilkiko su dviaše ar triaše puspriekabe

20, 30, 40, 45 pėdų konteinerių (pagamintų

pagal ISO standartus) kombinuotam vežimui – 44 t;“.

SUSISIEKIMO MINISTRAS ALGIRDAS BUTKEVIČIUS