CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

**DĖL KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMŲ NUSTATYMO**

2011 m. lapkričio 24 d. Nr. 4R-299

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3-164 „Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. ), atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumento Nr. 9365-AN/910 „Skrydžių bet kokiu oru vadovas“ 6 skyriaus nuostatas, dokumento Nr. 8168 „PANS-OPS“, 2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais, E skirsnio nuostatas ir į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo „Aerodromai“ reikalavimus:

1. Tvirtinu Kauno aerodromo kilimo minimumus (pridedama).

2. Nurodau VĮ „Oro navigacijos“ Oro navigacijos informacijos skyriui paskelbti minėtus Kauno aerodromo kilimo minimumus Oro navigacijos informacijos rinkinyje.

3. Šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2012 m. vasario 9 d.

Direktorius Kęstutis Auryla

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMAI**

|  |
| --- |
| **Kilimui KTT 08, 26**  |
| **LVP must be in Force**  |  |  |
| RL, RCLL & mult. RVR req.  | HIRL & RCLL  | HIRL or CL  | RCLM (DAY only) or RL  | NIL (Day only) |
| **A**  | 150 m  | 200 m  | 250 m  | 400 m  | 500 m  |
| **B**  |
| **C**  |
| **D**  | 200 m  | 250 m  | 300 m  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_